{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP50M2V1B / RXP50N5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60N5V1B","FTXP71M2V1B / RXP71N5V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Mín.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","5.0","6.0"]
["","Máx.","","kW","6.0","7.0"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","6.0","7.0"]
["","Máx.","","kW","7.7","8.0"]
["Eficiência nominal","Annual energy consumption","","kWh","693","912"]
["","COP","","","3.80","3.63"]
["","EER","","","3.61","3.29"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A"]
["","","Aquecimento","","A","A"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["Capacidade de arrefecimento","Mín.","","kW","","","2.3"]
["","Nom.","","kW","","","7.1"]
["","Máx.","","kW","","","7.3"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","kW","","","2.3"]
["","Nom.","","kW","","","8.2"]
["","Máx.","","kW","","","9.0"]
["Eficiência nominal","EER","","","","","2.64"]
["","COP","","","","","3.19"]
["","Consumo anual de energia","","kWh","","","1345"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","","D"]
["","","Aquecimento","","","","D"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","","","A++"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","7.1"]
["","SEER","","","","","6.20"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","401"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","","","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","4.01"]
["","Capacidade de aquecimento Pdh a -10°","","kW","","","4.24"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","2166"]
["Gama de eficiência energética","","","","","","A+++ ~ D"]