{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-G / RXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXS60GV1B / RXS60F3V1B","FTXS60GV1B / RXS60F4V1B","FTXS71GV1B / RXS71FAV1B9","FTXS71GV1B / RXS71FAV1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Mín.","","kW","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Máx.","","kW","6.7","6.7","8.5","8.5"]
["","Nom.","","kW","6.0 (3)","6.0 (2)","7.1 (2)","7.1 (3)"]
["Piping connections","Líquido","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gás","DE","mm","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Drain","OD","mm","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","995","995","1,175","1,175"]
["","EER","","","3.02","3.02","3.02","3.02"]
["","COP","","","3.43","3.43","3.22","3.22"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","B","B","B","B"]
["","","Aquecimento","","B","B","C","C"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","7.0 (4)","7.0 (3)","8.2 (3)","8.2 (4)"]
["","Mín.","","kW","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Máx.","","kW","8.0","8.0","10.2","10.2"]
["Notas","","","","(1) - Etiqueta energética: escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - Etiqueta energética: escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)"]
["","","","","(2) - Consumo anual de energia: baseado na utilização média de 500 horas de funcionamento por ano em plena carga (condições nominais)","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m","(2) - Consumo anual de energia: baseado na utilização média de 500 horas de funcionamento por ano em plena carga (condições nominais)"]
["","","","","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m"]
["","","","","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m","(4) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(4) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m"]
["","","","","(5) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","","","(5) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal"]