{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":16,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA100AVEB / RZQG100L8Y1B","FUA100AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FUA125AVEB / RZQG125L8Y1B","FUA125AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FUA71AVEB / FUA71AVEB / RZQG100L8Y1B","FUA71AVEB / FUA71AVEB / RZQG125L8Y1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FUA100AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FUA100AVEB / RZQG71L8Y1B","FUA71AVEB / RZQG71L8Y1B","FUA71AVEB9 / RZQG71L8Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","","","","","","","","","6.42","6.42","6.42","6.42"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","","","","371","371","371","371"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80"]
["","Classe de eficiência energética","","","","","","","","","","","A++","A++","A++","A++"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","","","","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","4.20","4.20","4.20","4.20"]
["","Classe de eficiência energética","","","","","","","","","","","A+","A+","A+","A+"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","","","","2,534","2,534","2,534","2,534"]
["Eficiência nominal","Annual energy consumption","","kWh","","","","","","","","","","","835","835"]
["","EER","","","","","","","","","","","4.07","4.07","4.07","4.07"]
["","COP","","","","","","","","","","","","","4.08","4.08"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","","","","","","","","","","A","A"]
["","","Aquecimento","","","","","","","","","","","","A","A"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","7.50","7.50"]
["Gama de eficiência energética","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Notas","","","","","","","","","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","","","","","","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","","","","","","","","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","","","","","","","","","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]