{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA100AVEB / RZQSG100L8Y1B","FUA100AVEB9 / RZQSG100L8Y1B","FUA125AVEB / RZQSG125L8Y1B","FUA125AVEB9 / RZQSG125L8Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","9.5","9.5","12.0","12.0"]
["Arrefecimento de espaços","SEER","","","5.61","5.61","5.30","5.30"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","593","593","793","793"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","9.50","9.50","12.00","12.00"]
["","Classe de eficiência energética","","","A+","A+","A","A"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","4.01","4.01","3.85","3.85"]
["","Classe de eficiência energética","","","A+","A+","A","A"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2,654","2,654","2,764","2,764"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","1,480","1,480","2,264","2,264"]
["","EER","","","3.21","3.21","2.65","2.65"]
["","COP","","","3.61","3.61","3.41","3.41"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A","D","D"]
["","","Aquecimento","","A","A","B","B"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","10.8","10.8","13.5","13.5"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]