{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVQ71CVEB","FVQ100CVEB","FVQ125CVEB","FVQ140CVEB"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","Alto","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["","","B","dBA","38","44","46","48"]
["","Arrefecimento","B","dBA","38","44","46","48"]
["","","Alto","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["Acessórios standard","Manual de funcionamento","","","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento"]
["","Manual de instalação","","","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação"]
["","Suporte para instalação","","","Suporte para instalação","Suporte para instalação","Suporte para instalação","Suporte para instalação"]
["","Borracha de protecção do orifício","","","Borracha de protecção do orifício","Borracha de protecção do orifício","Borracha de protecção do orifício","Borracha de protecção do orifício"]
["","Casquilho","","","Casquilho","Casquilho","Casquilho","Casquilho"]
["","Isolamento para instalação","","","Isolamento para instalação","Isolamento para instalação","Isolamento para instalação","Isolamento para instalação"]
["","Cobertura","","","Cobertura","Cobertura","Cobertura","Cobertura"]
["","Braçadeiras","","","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras"]
["","Parafusos","","","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos"]
["","Padrão de instalação","","","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação"]
["","Material à prova de humidade","","","Material à prova de humidade","Material à prova de humidade","Material à prova de humidade","Material à prova de humidade"]
["","Cablagem para controlo remoto","","","Cablagem para controlo remoto","Cablagem para controlo remoto","Cablagem para controlo remoto","Cablagem para controlo remoto"]
["Sistemas de controlo","Controlo remoto por cabo","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Ligações de tubagens","Liquid","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gás","OD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Power input","Arrefecimento","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["","Aquecimento","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["Sound power level","Arrefecimento","","dBA","55","62","63","65"]
["","Aquecimento","","dBA","55","62","63","65"]
["Dimensões","Unidade","Largura","mm","600","600","600","600"]
["","","Profundidade","mm","270","350","350","350"]
["","","Altura","mm","1,850","1,850","1,850","1,850"]
["Envolvente","Cor","","","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco"]
["Peso","Unidade","","kg","39","47","47","47"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensão","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]