{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B","FVXG25K2V1B / RXG25K3V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K3V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K3V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K2V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Mín.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Máx.","","kW","3.0","3.0","3.8","3.8","5.6","5.6"]
["","Nom.","","kW","2.5 (3)","2.5 (2)","3.5 (3)","3.5 (2)","5.0 (2)","5.0 (3)"]
["Ligações de tubagens","Liquid","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gás","OD","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Drain","OD","mm","18","18","18","18","18","18"]
["Eficiência nominal","Annual energy consumption","","kWh","275","275","475","475","760","760"]
["","EER","","","4.55","4.55","3.68","3.68","3.29","3.29"]
["","COP","","","4.36","4.36","3.72","3.72","3.67","3.67"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Aquecimento","","A","A","A","A","A","A"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","3.4 (4)","3.4 (3)","4.5 (4)","4.5 (3)","5.8 (3)","5.8 (4)"]
["","Mín.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Máx.","","kW","4.5","4.5","5.0","5.0","8.1","8.1"]
["Notas","","","","(1) - Etiqueta energética: escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - Etiqueta energética: escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - Etiqueta energética: escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)"]
["","","","","(2) - Consumo anual de energia: baseado na utilização média de 500 horas de funcionamento por ano em plena carga (condições nominais)","(2) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(2) - Consumo anual de energia: baseado na utilização média de 500 horas de funcionamento por ano em plena carga (condições nominais)","(2) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(2) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(2) - Consumo anual de energia: baseado na utilização média de 500 horas de funcionamento por ano em plena carga (condições nominais)"]
["","","","","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh"]
["","","","","(4) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs, 24°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs, 24°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs, 24°CBh"]
["","","","","(5) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(5) - 220V","(5) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(5) - 220V","(5) - 220V","(5) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh"]
["","","","","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(6) - 230V","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(6) - 230V","(6) - 230V","(6) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh"]
["","","","","(7) - 220V","(7) - 240V","(7) - 220V","(7) - 240V","(7) - 240V","(7) - 220V"]
["","","","","(8) - 230V","(8) - Quando ligado com unidade exterior de multi-sistema, consulte as especificações da unidade exterior multi a ser ligada.","(8) - 230V","(8) - Quando ligado com unidade exterior de multi-sistema, consulte as especificações da unidade exterior multi a ser ligada.","(8) - Quando ligado com unidade exterior de multi-sistema, consulte as especificações da unidade exterior multi a ser ligada.","(8) - 230V"]
["","","","","(9) - 240V","(9) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(9) - 240V","(9) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(9) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(9) - 240V"]
["","","","","(10) - Quando ligado com unidade exterior de multi-sistema, consulte as especificações da unidade exterior multi a ser ligada.","","(10) - Quando ligado com unidade exterior de multi-sistema, consulte as especificações da unidade exterior multi a ser ligada.","","","(10) - Quando ligado com unidade exterior de multi-sistema, consulte as especificações da unidade exterior multi a ser ligada."]
["","","","","(11) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","","(11) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","","","(11) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal"]