{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FVXM25B2V1B","FVXM35B2V1B","FVXM50B2V1B"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","0.02","0.02","0.03"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","0.02","0.03","0.03"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco","Branco","Branco"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","600","600","600"]
["","","","Largura","mm","750","750","750"]
["","","","Profundidade","mm","238","238","238"]
["Peso","Unidade","","","kg","17","17","17"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Alto","m³/min","8.7","9.2","11.6"]
["","","","Médio","m³/min","7","7","9"]
["","","","B","m³/min","4.9","4.9","6.6"]
["","","","Funcionamento silencioso","m³/min","4.1","4.1","5.4"]
["","","Aquecimento","Alto","m³/min","9.2","9.8","12.8"]
["","","","Médio","m³/min","7.2","7.2","10"]
["","","","B","m³/min","5.6","5.6","8.4"]
["","","","Funcionamento silencioso","m³/min","4.1","4.1","5.9"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","52","53","61"]
["","Aquecimento","","","dBA","52","53","62"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Alto","dBA","38","39","44"]
["","","","Médio","dBA","32","32","38"]
["","","","B","dBA","25","25","31"]
["","","","Funcionamento silencioso","dBA","20","20","27"]
["","Aquecimento","","Alto","dBA","38","39","46"]
["","","","Médio","dBA","32","32","40"]
["","","","B","dBA","25","25","35"]
["","","","Funcionamento silencioso","dBA","19","19","29"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","675","675","675"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","6.4","6.4","6.4"]
["","Gás","","DE","mm","9.5","9.5","12.7"]
["","Esgoto","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sistemas de controlo","Controlo remoto por infravermelhos","","","","ARC466A90","ARC466A90","ARC466A90"]
["","Controlo remoto por cabo","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Acessórios standard","FVXM25B2V1B","","","","1"]
["","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Wireless remote control","","","","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","2","2","2"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1","1"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","V1","V1","V1"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m"]
["Acessórios standard","FVXM35B2V1B","","","","","1"]
["","FVXM50B2V1B","","","","","","1"]