{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWZ-AF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWZ02AAFV3","FWZ03AAFV3","FWZ06AAFV3","FWZ08AAFV3"]
["Nível de pressão sonora","B","","","dBA","33 (6)","28 (6)","43 (6)","43 (5)"]
["","Alto","","","dBA","45 (6)","42 (6)","54 (6)","61 (5)"]
["Nível total de potência sonora","B","","","dBA","38 (4)","33 (4)","48 (4)","48 (4)"]
["","Alto","","","dBA","50 (4)","47 (4)","58 (4)","66 (4)"]
["Caudal de água","Arrefecimento","","B","l/h","216 (1)","297 (1)","535 (1)","699 (1)"]
["","","","Alto","l/h","307 (1)","493 (1)","802 (1)","1,352 (1)"]
["","Aquecimento","","Alto","l/h","154 (3)","234 (3)","406 (3)","643 (3)"]
["","","","B","l/h","119 (3)","165 (3)","311 (3)","425 (3)"]
["","Perda de pressão de água","Aquecimento","Alto","kPa","6 (3)","4 (3)","8 (3)","29 (3)"]
["","","","B","kPa","5 (3)","2 (3)","5 (3)","14 (3)"]
["","","Arrefecimento","Alto","kPa","13 (1)","11 (1)","14 (1)","16 (1)"]
["","","","B","kPa","7 (1)","5 (1)","7 (1)","5 (1)"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","16","16","16","16"]
["Power input","Alto","","","kW","0.019","0.016","0.033","0.087"]
["","B","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.013"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","774","984","1,190","1,404"]
["","","","Depth","mm","226","226","226","251"]
["","","","Altura","mm","564","564","564","564"]
["Ligações hidráulicas","Bobina adicional","","","inch","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","Bobina principal","","","inch","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \""]
["Envolvente","Cor","","","","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010","Branco - RAL9010"]
["Peso","Unidade","","","kg","20.6","26.7","32.3","41.6"]
["Capacidade de arrefecimento (condições padrão)","Capacidade total 4 tubos","","B","kW","1.25 (1)","1.72 (1)","3.10 (1)","4.06 (1)"]
["","","","Alto","kW","1.77 (1)","2.86 (1)","4.64 (1)","7.79 (1)"]
["","Capacidade sensível 4 tubos","","B","kW","0.97 (1)","1.23 (1)","2.27 (1)","3.01 (1)"]
["","","","Alto","kW","1.44 (1)","2.06 (1)","3.54 (1)","5.76 (1)"]
["Capacidade de aquecimento (condições padrão)","Capacidade 4 tubos","","B","kW","1.36 (3)","1.88 (3)","3.55 (3)","4.85 (3)"]
["","","","Alto","kW","1.76 (3)","2.68 (3)","4.64 (3)","7.35 (3)"]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","230","230","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. água de entrada 7°C, aumento da temperatura da água 5K."]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K.","(2) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 45°C, descida da temperatura da água 5K."]
["","","","","","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K.","(3) - Aquecimento: temp. interior 20°CBs, 15°CBh; temp. da água de entrada 65°C, descida da temperatura da água 10K."]
["","","","","","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741","(4) - Nível de potência sonora de acordo com a norma ISO3741"]
["","","","","","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","(5) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade."]
["","","","","","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(6) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade."]