{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":71,"n_cols":14,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFQ20BVEB","FXFQ25BVEB","FXFQ32BVEB","FXFQ40BVEB","FXFQ50BVEB","FXFQ63BVEB","FXFQ80BVEB","FXFQ100BVEB","FXFQ125BVEB"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","A alta velocidade do ventilador","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Capacidade de aquecimento","Total capacity","","A alta velocidade do ventilador","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Potência absorvida - 50Hz","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.071 (1)","0.103 (1)"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.071 (1)","0.103 (1)"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Largura","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Profundidade","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Peso","Unidade","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Envolvente","Material","","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Arrefecimento","A alta velocidade do ventilador","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","27.8","31.6"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.5","13.0","19.8"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Sound power level","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Aquecimento","","A alta velocidade do ventilador","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","A média velocidade do ventilador","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","A baixa velocidade do ventilador","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Ligações de tubagens","Líquido","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","","","DE","mm","6","6","6","6","6","10","10","10","10"]
["","Gás","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","","","DE","mm","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Drain","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Painel decorativo","Modelo","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Dimensões","","Altura","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Largura","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Profundidade","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Peso","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Painel decorativo 2","Modelo","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Dimensões","","Altura","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Largura","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Profundidade","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Peso","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Painel decorativo 3","Modelo","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Dimensões","","Altura","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Largura","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Profundidade","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Peso","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Air filter","Type","","","","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina","Rede de resina"]
["Acessórios standard","Manual de funcionamento","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manual de instalação","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Braçadeira para tubo flexível de descarga","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Parafusos","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Guia de instalação","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Isolamento para instalação","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Blocos de vedação","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Material da abraçadeira de cabos","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Braçadeiras","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensão","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Corrente - 50Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Notas","","","","","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição.","(1) - Valores válidos para a predefinição."]
["","","","","","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs","(2) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs"]
["","","","","","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(3) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh"]
["","","","","","(4) - O BYCQ140E2W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel decorativo BYCQ140E2W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(4) - O BYCQ140E2W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel decorativo BYCQ140E2W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(4) - O BYCQ140E2W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel decorativo BYCQ140E2W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(4) - O BYCQ140E2W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel decorativo BYCQ140E2W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(4) - O BYCQ140E2W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel decorativo BYCQ140E2W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(4) - O BYCQ140E2W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel decorativo BYCQ140E2W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(4) - O BYCQ140E2W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel decorativo BYCQ140E2W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(4) - O BYCQ140E2W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel decorativo BYCQ140E2W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(4) - O BYCQ140E2W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel decorativo BYCQ140E2W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade."]
["","","","","","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(5) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som."]
["","","","","","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(6) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(7) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(8) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]
["","","","","","(9) - BYCQ140E2W1: painel de série branco puro com abas cinzentas; BYCQ140E2W1W: painel de série branco puro com abas brancas; BYCQ140E2W1B: painel de série preto com abas pretas.","(9) - BYCQ140E2W1: painel de série branco puro com abas cinzentas; BYCQ140E2W1W: painel de série branco puro com abas brancas; BYCQ140E2W1B: painel de série preto com abas pretas.","(9) - BYCQ140E2W1: painel de série branco puro com abas cinzentas; BYCQ140E2W1W: painel de série branco puro com abas brancas; BYCQ140E2W1B: painel de série preto com abas pretas.","(9) - BYCQ140E2W1: painel de série branco puro com abas cinzentas; BYCQ140E2W1W: painel de série branco puro com abas brancas; BYCQ140E2W1B: painel de série preto com abas pretas.","(9) - BYCQ140E2W1: painel de série branco puro com abas cinzentas; BYCQ140E2W1W: painel de série branco puro com abas brancas; BYCQ140E2W1B: painel de série preto com abas pretas.","(9) - BYCQ140E2W1: painel de série branco puro com abas cinzentas; BYCQ140E2W1W: painel de série branco puro com abas brancas; BYCQ140E2W1B: painel de série preto com abas pretas.","(9) - BYCQ140E2W1: painel de série branco puro com abas cinzentas; BYCQ140E2W1W: painel de série branco puro com abas brancas; BYCQ140E2W1B: painel de série preto com abas pretas.","(9) - BYCQ140E2W1: painel de série branco puro com abas cinzentas; BYCQ140E2W1W: painel de série branco puro com abas brancas; BYCQ140E2W1B: painel de série preto com abas pretas.","(9) - BYCQ140E2W1: painel de série branco puro com abas cinzentas; BYCQ140E2W1W: painel de série branco puro com abas brancas; BYCQ140E2W1B: painel de série preto com abas pretas."]