{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXHD-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","HXHD125A8V1B","HXHD200A8Y1B"]
["Envolvente","Cor","","","","Cinzento metálico","Cinzento metálico"]
["","Material","","","","Folha de metal revestida","Folha de metal revestida"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","705","705"]
["","","","Largura","mm","600","600"]
["","","","Profundidade","mm","695","695"]
["Peso","Unidade","","","kg","92","147"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-134a","R-134a"]
["","Carga","","","kg","2","2.6"]
["Nível de potência sonora","Nom.","","","dBA","55","60"]
["Nível de pressão sonora","Nível de pressão sonora-=-Nom.-=-dBA","","","dBA","42, 43","46, 46"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","Lado da água","Mín.","°C","25","25"]
["","","","Máx.","°C","80.0","80.0"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","1~","3~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","380-415"]
["Palavra-passe","Fusíveis recomendados","","","A","20","16"]
["Notas","","","","","(1) - AE 40℃; AS 45°C; Dt 5°C; condições ambiente: 7°CBs/6°CBh","(1) - AE 40℃; AS 45°C; Dt 5°C; condições ambiente: 7°CBs/6°CBh"]
["","","","","","(2) - Para água Dt 5°C","(2) - Para água Dt 10°C"]
["","","","","","(3) - Os níveis sonoros são medidos a: EW 55°C; LW 65°C","(3) - Os níveis sonoros são medidos a: EW 55°C; LW 65°C"]
["","","","","","(4) - Os níveis sonoros são medidos a: EW 70°C; LW 80°C","(4) - Os níveis sonoros são medidos a: EW 70°C; LW 80°C"]
["","","","","","(5) - Definição no terreno","(5) - Definição no terreno"]
["","","","","","(6) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-11, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys (impedância do sistema) ≤ Zmáx","(6) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-11, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys (impedância do sistema) ≤ Zmáx"]
["","","","","","(7) - Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com corrente nominal ≤ 75A","(7) - Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com corrente nominal ≤ 75A"]
["","","","","","(8) - Zsys: impedância do sistema","(8) - Zsys: impedância do sistema"]
["","","","","","(9) - Potência de curto-circuito","(9) - Potência de curto-circuito"]