{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":135,"n_cols":14,"rows_kept":135,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","JEHSCU-CL3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","JEHSCU0300CL3","JEHSCU0400CL3","JEHSCU0500CL3","JEHSCU0600CL3","JEHSCU0750CL3","JEHSCU0951CL3 EVI","JEHSCU0951CL3 EVI_","JEHSCU0200CL3 (Archived)","JEHSCU0950CL3 EVI (Archived)"]
["Capacidade de refrigeração","Baixa temperatura","R-407F","Nom","kW","","2.38","2.87","","","","","","4.88"]
["Consumo anual de eletricidade Q","R-407F","","Te -35°C","kWh/a","","10,730.00","13,018.00","","","","","","22,348.00"]
["Parâmetros em plena carga e temp. ambiente 43°C","R-407F","Te -35°C","Potência absorvida (D3)","kW","","3.30"]
["","","","Capacidade de arrefecimento (P3)","kW","","2.04"]
["","","","COP declarado (COP3)","","","0.62"]
["Peso","Unidade","","","kg","","132","132","133","203","","","76","200"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","","","","","","","","3,922"]
["","Type","","","","","","","","","","","R-404A"]
["Relação de desempenho energético sazonal SEPR","R-407F","","Te -35°C","","","1.65","1.64","","","","","","1.63"]
["Parâmetros em plena carga e temp. ambiente 32°C (Ponto A)","R-407F","Te -35°C","Potência absorvida nominal (DA)","kW","","2.51","3.08","","","","","","4.51"]
["","","","COP nominal (COPA)","","","0.95","0.93","","","","","","1.08"]
["","","","Capacidade de arrefecimento nominal (PA)","kW","","2.38","2.87","","","","","","4.88"]
["COP","Low temperature","","R-407F","","","0.95","0.93","","","","","","1.08"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","","1,353","1,353","1,353","1,348","","","1,101","1,348"]
["","","","Depth","mm","","575","575","575","605","","","444","605"]
["","","","Altura","mm","","872","872","872","1,727","","","662","1,727"]
["Envolvente","Cor","","","","","Cinzento-claro","Cinzento-claro","Cinzento-claro","Cinzento-claro","","","Cinzento-claro","Cinzento-claro"]
["Ventilador","Tipo","","","","","Axial","Axial","Axial","Axial","","","Axial","Axial"]
["Power supply","Fase","","","","","3~","3~","3~","3~","","","3~","3~"]
["","Frequência","","","Hz","","50","50","50","50","","","50","50"]
["","Tensão","","","V","","400","400","400","400","","","400","400"]
["Notas","","","","","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","","","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - Consulte a condição: Temperatura ambiente exterior = 32°C, Temperatura de evaporação = -10°C e 10K superaquecimento (aplicação de temperatura média)"]
["","","","","","(2) - O nível de pressão sonora é medida a 10m numa divisão anecoica","(2) - O nível de pressão sonora é medida a 10m numa divisão anecoica","(2) - O nível de pressão sonora é medida a 10m numa divisão anecoica","(2) - O nível de pressão sonora é medida a 10m numa divisão anecoica","(2) - O nível de pressão sonora é medida a 10m numa divisão anecoica","","","(2) - O nível de pressão sonora é medida a 10m numa divisão anecoica","(2) - O nível de pressão sonora é medida a 10m numa divisão anecoica"]
["","","","","","(3) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa","(3) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa","(3) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa","(3) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa","(3) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa","","","(3) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa","(3) - O seu funcionamento assenta em gases fluorados com efeito de estufa"]
["Potência frigorífica","Baixa temperatura","R-449A","Nom","kW","1.62","","","","","4.85","4.85"]
["","","R-448A","Nom","kW","1.62","","","","","4.85","4.85"]
["Potência absorvida","Baixa temperatura","R-449A","Nom","kW","1.67","","","","","3.95","3.95"]
["","","R-448A","Nom","kW","1.67","","","","","3.95","3.95"]
["COP","Baixa temperatura","","R-449A","","0.97","","","","","1.23","1.23"]
["","","","R-448A","","0.97","","","","","1.23","1.23"]
["Parâmetros em plena carga e temp. ambiente 32°C (Ponto A)","R-448A","Te -35°C","Capacidade de arrefecimento nominal (PA)","kW","1.62","","","","","4.85","4.85"]
["","","","Potência absorvida nominal (DA)","kW","1.67","","","","","3.95","3.95"]
["","","","COP nominal (COPA)","","0.97","","","","","1.23","1.23"]
["","R-449A","Te -35°C","Capacidade de arrefecimento nominal (PA)","kW","1.62","","","","","4.85","4.85"]
["","","","Potência absorvida nominal (DA)","kW","1.67","","","","","3.95","3.95"]
["","","","COP nominal (COPA)","","0.97","","","","","1.23","1.23"]
["Parâmetros em plena carga e temp. ambiente 25°C","R-448A","Te -35°C","Potência absorvida (D2)","kW","1.48"]
["","","","COP declarado (COP2)","","1.16"]
["","R-449A","Te -35°C","COP declarado (COP2)","","1.16"]
["Parâmetros em plena carga e temp. ambiente 43°C","R-448A","Te -35°C","COP declarado (COP3)","","0.68"]
["","R-449A","Te -35°C","COP declarado (COP3)","","0.68"]
["Ventilador","Tipo","","","","Axial","","","","","Axial","Axial"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","662","","","","","1727","1727"]
["","","","Largura","mm","1101","","","","","1348","1348"]
["","","","Profundidade","mm","444","","","","","605","605"]
["Peso","Unidade","","","kg","78","","","","","200","200"]
["Envolvente","Cor","","","","Cinzento-claro","","","","","Cinzento-claro","Cinzento-claro"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo 5","","","","R-448A","","","","","R-448A","R-448A"]
["","PAG Tipo 5","","","","1387","","","","","1387","1387"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","3~","","","","","3~","3~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","","","","","50","50"]
["","Tensão","","","V","400","","","","","400","400"]
["Capacidade de refrigeração","Baixa temperatura","R-448A","Nom","kW","","2.53","","3.49","4.81"]
["","","R-449A","Nom","kW","","2.53","","3.49","4.81"]
["","","R-407A","Nom","kW","","2.29","2.77","3.31"]
["Consumo anual de eletricidade Q","R-407A","","Te -35°C","kWh/a","","10,212.00","12,364.00","15,026.00"]
["","R-449A","","Te -35°C","kWh/a","","11,276.00","","15,878.00","21,856.00"]
["","R-448A","","Te -35°C","kWh/a","","11,276.00","","15,878.00","21,856.00"]
["Parâmetros em plena carga e temp. ambiente 43°C","R-449A","Te -35°C","COP declarado (COP3)","","","0.68","","0.46","0.81"]
["","","","Potência absorvida (D3)","kW","","3.29","","6.15","5.28"]
["","","","Capacidade de arrefecimento (P3)","kW","","2.23","","2.82","4.26"]
["","R-407A","Te -35°C","Capacidade de arrefecimento (P3)","kW","","2.01","2.40","2.88"]
["","","","COP declarado (COP3)","","","0.67","0.66","0.64"]
["","","","Potência absorvida (D3)","kW","","2.98","3.64","4.48"]
["","R-448A","Te -35°C","Potência absorvida (D3)","kW","","3.29","","6.15","5.28"]
["","","","COP declarado (COP3)","","","0.68","","0.46","0.81"]
["","","","Capacidade de arrefecimento (P3)","kW","","2.23","","2.82","4.26"]
["Relação de desempenho energético sazonal SEPR","R-448A","","Te -35°C","","","1.67","","1.64","1.64"]
["","R-449A","","Te -35°C","","","1.67","","1.64","1.64"]
["","R-407A","","Te -35°C","","","1.67","1.67","1.64"]
["Fluido frigorigéneo","PAG Tipo 5","","","","","1,387","","1,387","1,387"]
["","PAG Tipo 2","","","","","2,107","2,107","2,107"]
["","PAG Tipo 3","","","","","1,825","1,825"]
["","Tipo 3","","","","","R-407F","R-407F"]
["","Tipo 2","","","","","R-407A","R-407A","R-407A"]
["","Type 5","","","","","R-448A","","R-448A","R-448A"]
["Parâmetros em plena carga e temp. ambiente 32°C (Ponto A)","R-448A","Te -35°C","Potência absorvida nominal (DA)","kW","","2.48","","4.19","4.08"]
["","","","COP nominal (COPA)","","","1.02","","0.83","1.18"]
["","","","Capacidade de arrefecimento nominal (PA)","kW","","2.53","","3.49","4.81"]
["","R-407A","Te -35°C","COP nominal (COPA)","","","0.98","0.97","0.93"]
["","","","Capacidade de arrefecimento nominal (PA)","kW","","2.29","2.77","3.31"]
["","","","Potência absorvida nominal (DA)","kW","","2.33","2.85","3.57"]
["","R-449A","Te -35°C","Capacidade de arrefecimento nominal (PA)","kW","","2.53","","3.49","4.81"]
["","","","COP nominal (COPA)","","","1.02","","0.83","1.18"]
["","","","Potência absorvida nominal (DA)","kW","","2.48","","4.19","4.08"]
["Power input","Baixa temperatura","R-407A","Nom","kW","","2.33","2.85","3.57"]
["","","R-448A","Nom","kW","","2.48","","4.19","4.08"]
["","","R-449A","Nom","kW","","2.48","","4.19","4.08"]
["COP","Low temperature","","R-449A","","","1.02","","0.83","1.18"]
["","","","R-448A","","","1.02","","0.83","1.18"]
["","","","R-407A","","","0.98","0.97","0.93"]
["Capacidade de refrigeração","Baixa temperatura","R-407A","Nom","kW","","","","","","4.89","4.89"]
["","","R-407F","Nom","kW","","","","","","4.90","4.90"]
["Entrada de alimentação","Baixa temperatura","R-407A","Nom","kW","","","","","","4.15","4.15"]
["Potência absorvida","Baixa temperatura","R-407F","Nom","kW","","","","","","3.86","3.86"]
["COP","Baixa temperatura","","R-407A","","","","","","","1.18","1.18"]
["","","","R-407F","","","","","","","1.27","1.27"]
["Consumo anual de eletricidade Q","R-407A","","Te -35°C","kWh/a","","","","","","22108.00","22108.00"]
["","R-407F","","Te -35°C","kWh/a","","","","","","20961.00","20961.00"]
["","R-448A","","Te -35°C","kWh/a","","","","","","21477.00","21477.00"]
["","R-449A","","Te -35°C","kWh/a","","","","","","21477.00","21477.00"]
["Relação de desempenho energético sazonal SEPR","R-407A","","Te -35°C","","","","","","","1.65","1.65"]
["","R-407F","","Te -35°C","","","","","","","1.74","1.74"]
["","R-448A","","Te -35°C","","","","","","","1.68","1.68"]
["","R-449A","","Te -35°C","","","","","","","1.68","1.68"]
["Parâmetros em plena carga e temp. amb. 32°C (Ponto A)","R-407A","Te -35°C","Capacidade de arrefecimento nominal (PA)","kW","","","","","","4.89","4.89"]
["","","","Potência absorvida nominal (DA)","kW","","","","","","3.15","3.15"]
["","","","COP nominal (COPA)","","","","","","","1.18","1.18"]
["Parâmetros em plena carga e temp. ambiente 32°C (Ponto A)","R-407F","Te -35°C","Capacidade de arrefecimento nominal (PA)","kW","","","","","","4.90","4.90"]
["","","","Potência absorvida nominal (DA)","kW","","","","","","3.86","3.86"]
["","","","COP nominal (COPA)","","","","","","","1.27","1.27"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo 2","","","","","","","","","R-407A","R-407A"]
["","Tipo 3","","","","","","","","","R-407F","R-407F"]
["","PAG Tipo 2","","","","","","","","","2107","2107"]
["","PAG Tipo 3","","","","","","","","","1825","1825"]
["Unidade","Corrente nominal de funcionamento (RLA)","R-448A","Arrefecimento","A","","","","","","8.50","8.50"]
["","","R-449A","Arrefecimento","A","","","","","","8.50","8.50"]
["Notas","","","","","","","","","","(2) - O nível de pressão sonora é medida a 10m numa divisão anecoica","(2) - O nível de pressão sonora é medida a 10m numa divisão anecoica"]
["Consumo anual de eletricidade Q","R-404A","","Te -35°C","kWh/a","","","","","","","24503"]
["Relação de desempenho energético sazonal SEPR","R-404A","","Te -35°C","","","","","","","","1.79"]
["Parâmetros em plena carga e temp. amb. 32°C (Ponto A)","R-404A","Te -35°C","Capacidade de arrefecimento nominal (PA)","kW","","","","","","","5.90"]
["","","","Potência absorvida nominal (DA)","kW","","","","","","","4.35"]
["","","","COP nominal (COPA)","","","","","","","","1.36"]
["Parâmetros em plena carga e temp. amb. 43°C","R-404A","Te -35°C","COP declarado (COP3)","","","","","","","","1.06"]
["Parâmetros em plena carga e temp. ambiente 32°C (Ponto A)","R-404A","Te -35°C","Capacidade de arrefecimento nominal (PA)","kW","","","","","","","","1.42"]
["","","","Potência absorvida nominal (DA)","kW","","","","","","","","1.46"]
["","","","COP nominal (COPA)","","","","","","","","","0.97"]
["Parâmetros em plena carga e temp. ambiente 25°C","R-404A","Te -35°C","COP declarado (COP2)","","","","","","","","","1.16"]
["Parâmetros em plena carga e temp. ambiente 43°C","R-404A","Te -35°C","COP declarado (COP3)","","","","","","","","","0.60"]