{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LREQ-BY1R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LREQ15BY1R","LREQ20BY1R"]
["Limite de funcionamento","Temperatura ambiente","","Mín.","°C","-20 (2)","-20 (2)"]
["","","","Máx.","°C","43","43"]
["","Evaporador","Arrefecimento","Mín.","°CBs","-45 (1)","-45 (1)"]
["","","","Máx.","°CBs","10","10"]
["Compressor 2","Tipo","","","","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["Motor do ventilador 2","Saída","","","W","350","750"]
["Ventilador","Quantidade","","","","2","2"]
["","Tipo","","","","Ventilador de hélice","Ventilador de hélice"]
["","Caudal de ar","Arrefecimento","Nom.","m³/min","230","240"]
["Motor do ventilador","Potência Elétrica","","","W","350","750"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","1680","1680"]
["","","","Largura","mm","1240","1240"]
["","","","Profundidade","mm","765","765"]
["Peso","Unidade","","","kg","331","337"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A","R-410A"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco marfim (Código Munsell: 5Y7,5/1)","Branco marfim (Código Munsell: 5Y7,5/1)"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2087.5","2087.5"]
["Permutador de calor","Tipo","","","","Serpentina de alheta cruzada","Serpentina de alheta cruzada"]
["Fluido frigorigéneo","Carga","","","kg","11.5","11.5"]
["","Carga","","","tCO2Eq","24.0","24.0"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","3~","3~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50"]
["","Tensão","","","V","380-415","380-415"]
["Corrente","Corrente de funcionamento nominal - 50Hz","Compressor 2","Arrefecimento","A","8.2","8.4"]
["","","Compressor 1","Arrefecimento","A","7.0","9.5"]
["","","Compressor 3","Arrefecimento","A","8.2","8.4"]
["Notas","","","","","(1) - Quando a temperatura de evaporação alvo é igual ou inferior a -20 °C, existe a possibilidade de adicionar óleo refrigerante. Se for adicionado óleo refrigerante, a temperatura de evaporação alvo não pode alterar-se para um valor igual ou superior a -20 °C.","(1) - Quando a temperatura de evaporação alvo é igual ou inferior a -20 °C, existe a possibilidade de adicionar óleo refrigerante. Se for adicionado óleo refrigerante, a temperatura de evaporação alvo não pode alterar-se para um valor igual ou superior a -20 °C."]
["","","","","","(2) - No ambiente de utilização em que a temperatura exterior seja inferior a -10 °C, é necessário instalar uma placa quebra-vento ou uma protecção contra a neve. Para obter mais informações, consultar o manual de serviço.","(2) - No ambiente de utilização em que a temperatura exterior seja inferior a -10 °C, é necessário instalar uma placa quebra-vento ou uma protecção contra a neve. Para obter mais informações, consultar o manual de serviço."]
["","","","","","(3) - Compressor 2 e 3","(3) - Compressor 2 e 3"]