{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LRYEQ-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LRYEQ16A7Y1"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","1"]
["","Manual de funcionamento","","","","1"]
["","Tubos de ligação","","","","1"]
["","Etiqueta de refrigerante para norma de gás F","","","","1"]
["","Etiqueta da carga de refrigerante","","","","1"]
["","Etiquetas multilingues relativas aos gases de estufa fluorados","","","","1"]
["Peso","Unidade","","","kg","370"]
["Fluido frigorigéneo","Charge","","","TCO2Eq","24.0"]
["","GWP","","","","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","11.5"]
["","Tipo","","","","R-410A"]
["Motor do ventilador","Potência absorvida","","","W","750"]
["","Acionamento","","","","Accionamento directo"]
["Permutador de calor","Type","","","","Serpentina de alheta transversal"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","1,240"]
["","","","Profundidade","mm","765"]
["","","","Altura","mm","1,680"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco marfim"]
["Ventilador","Tipo","","","","Ventilador de hélice"]
["","Caudal de ar","Arrefecimento","Nom.","m³/min","230"]
["","Quantidade","","","","2"]
["Power supply","Fase","","","","3~"]
["","Frequência","","","Hz","50"]
["","Tensão","","","V","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - Modo de prioridade de arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 32°CBs; comprimento da tubagem: 7,5m; diferença de nível: 0m"]
["","","","","","(2) - Modo de prioridade de arrefecimento: temp. de evaporação -10°C; temp. exterior 32°CBs; SH de aspiração: 10°C"]
["","","","","","(3) - Modo de 100% de recuperação de calor: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; carga de refrigeração de 18kW; comprimento da tubagem: 7,5m; diferença de nível: 0m"]
["","","","","","(4) - Temperatura saturada equivalente à pressão de aspiração (lado de refrigeração): -10°C (num estado gelado); capacidade de ligação para condicionador de ar interior: 10CV, quando a recuperação de calor é de 100%"]
["","","","","","(5) - Compressor 1"]
["","","","","","(6) - Compressor 2"]
["","","","","","(7) - Compressor 3"]
["","","","","","(8) - Carga da unidade na fábrica"]
["","","","","","(9) - Instale o colector de óleo por 5m da unidade exterior"]
["","","","","","(10) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento"]
["","","","","","(11) - Para mais informações sobre os acessórios standard, consulte o manual de instalação/funcionamento"]
["","","","","","(12) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]