{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MC55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MC55WVM"]
["Tipo","","","","","Purificador de ar"]
["Aplicação","","","","","Tipo de chão"]
["Envolvente","Colour","","","","Branco"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","500"]
["","","","Largura","mm","270"]
["","","","Profundidade","mm","270"]
["Peso","Unidade","","","kg","6.8"]
["Área da divisão aplicável","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Operação de purificação do ar","Potência nominal","","Turbo","kW","0.037"]
["","","","M","kW","0.015"]
["","","","B","kW","0.010"]
["","","","SB","kW","0.008"]
["Nível de pressão sonora","Operação de purificação do ar","","Turbo","dBA","53"]
["","","","Médio","dBA","39"]
["","","","B","dBA","29"]
["","","","SB","dBA","19"]
["Ventilador","Caudal de ar","Operação de purificação do ar","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Médio","m³/h","192"]
["","","","B","m³/h","120"]
["","","","SB","m³/h","66"]
["Método de recolha de pó","","","","","Filtro HEPA eletrostático"]
["Método desodorizante","","","","","Flash streamer + Catalisador desodorizante"]
["Dispositivos de segurança","Item","","01","","Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open)"]
["Acessórios standard","Controlador remoto","","","","1"]
["","Suporte do controle remoto","","","","1"]
["","Filtro HEPA eletrostático","","","","1"]
["","Filtro desodorizante","","","","1"]
["","Manual de funcionamento","","","","1"]
["Cabo eléctrico","m","","","","1.8"]
["Power supply","Fase","","","","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50/60"]
["","Tensão","","","V","220-240/220-230"]
["Corrente de funcionamento","Operação de purificação do ar","","Turbo","A","0.32"]
["","","","Médio","A","0.14"]
["","","","B","A","0.10"]
["","","","SB","A","0.08"]
["Notas","","","","","(1) - A área da divisão aplicável é adequada para utilizar a unidade à velocidade máxima do ventilador (HH). A área da divisão aplicável indica o espaço onde uma determinada quantidade de partículas de pó pode ser removida em 30 minutos. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Convertido para as normas NRCC dos valores de teste em conformidade com JEM1467."]
["","","","","","(3) - Convertido para as normas CADR dos valores de teste em conformidade com JEM1467."]
["","","","","","(4) - Os níveis de ruído de funcionamento são a média dos valores medidos a 1 m da parte frontal, esquerda, direita e superior da unidade. (Tal equivale aos valores numa câmara anecóica)"]
["","","","","","(5) - O filtro HEPA eletrostático está instalado na unidade."]
["","","","","","(6) - Outra função: Função de formação de plasma ativo. Função de reinício automático"]