{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":6,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK55WVM"]
["Tipo","","","","","Purificador de ar humidificante"]
["Aplicação","","","","","Tipo de chão"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","700"]
["","","","Largura","mm","270"]
["","","","Profundidade","mm","270"]
["Peso","Unidade","","","kg","9.5"]
["Área da divisão aplicável","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Operação de purificação do ar","Potência nominal","","Turbo","kW","0.056"]
["","","","M","kW","0.017"]
["","","","B","kW","0.010"]
["","","","SB","kW","0.007"]
["Operação de humidificação","Potência nominal","","Turbo","kW","0.058"]
["","","","Operação de humidificação-=-Potência nominal-=-M-=-kW","kW","0.019"]
["","","","B","kW","0.014"]
["","","","SB","kW","0.011"]
["","Capacidade do depósito de água","","","l","2.7"]
["Nível de pressão sonora","Operação de purificação do ar","","Nível de pressão sonora-=-Operação de purificação do ar-=-Turbo-=-dBA","dBA","53.0"]
["","","","Médio","dBA","39.0"]
["","","","B","dBA","29.0"]
["","","","SB","dBA","19.0"]
["","Operação de humidificação","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Médio","dBA","39.0"]
["","","","B","dBA","33.0"]
["","","","SB","dBA","25.0"]
["Ventilador","Caudal de ar","Operação de purificação do ar","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Médio","m³/h","192"]
["","","","B","m³/h","120"]
["","","","SB","m³/h","54"]
["","","Operação de humidificação","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Médio","m³/h","192"]
["","","","B","m³/h","144"]
["","","","SB","m³/h","102"]
["Método de recolha de pó","","","","","Filtro HEPA eletrostático"]
["Método desodorizante","","","","","Flash streamer + Catalisador desodorizante"]
["Acessórios standard","Operation manual","","","","1"]
["","Electrostatic HEPA filter","","","","1"]
["","Deodorising filter","","","","1"]
["","Caster","","","","4"]
["","Humidifying filter","","","","2"]
["","Remote control holder","","","","1"]
["","Remote control lid","","","","1"]
["Cabo eléctrico","Cabo eléctrico","","","","1.8"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","1~"]
["Alimentação eléctrica","Alimentação eléctrica-=-Frequência","","Frequência","","50/60"]
["","Alimentação eléctrica-=-Tensão","","Tensão","","220-240/220-230"]
["Corrente de funcionamento","Operação de purificação do ar","Corrente de funcionamento-=-Operação de purificação do ar-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Corrente de funcionamento-=-Operação de purificação do ar-=-Médio","Médio","","0.19"]
["","","Corrente de funcionamento-=-Operação de purificação do ar-=-B","B","","0.12"]
["","","Corrente de funcionamento-=-Operação de purificação do ar-=-SB","SB","","0.09"]
["","Operação de humidificação","Corrente de funcionamento-=-Operação de humidificação-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Corrente de funcionamento-=-Operação de humidificação-=-Médio","Médio","","0.20"]
["","","Corrente de funcionamento-=-Operação de humidificação-=-B","B","","0.15"]
["","","Corrente de funcionamento-=-Operação de humidificação-=-SB","SB","","0.13"]
["Notas","","","","","(1) - A área da divisão aplicável é adequada para utilizar a unidade à velocidade máxima do ventilador (HH). A área da divisão aplicável indica o espaço onde uma determinada quantidade de partículas de pó pode ser removida em 30 minutos. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Convertido para as normas NRCC dos valores de teste em conformidade com JEM1467."]