{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":6,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK70YV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK70YVM"]
["Tipo","","","","","Purificador de ar humidificante"]
["Aplicação","","","","","Tipo de chão"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco (N9. 0)"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","600 (5)"]
["","","","Largura","mm","395"]
["","","","Profundidade","mm","287"]
["Peso","Unidade","","","kg","12.5"]
["Área da divisão aplicável","m²","","","","48 (1), 96 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","375"]
["Operação de purificação do ar","Potência nominal","","Turbo","kW","0.066"]
["","","","M","kW","0.016"]
["","","","B","kW","0.01"]
["","","","SB","kW","0.008"]
["Operação de humidificação","Potência nominal","","Turbo","kW","0.068"]
["","","","Operação de humidificação-=-Potência nominal-=-M-=-kW","kW","0.018"]
["","","","B","kW","0.012"]
["","","","SB","kW","0.011"]
["","Capacidade do depósito de água","","","l","3.6"]
["Nível de pressão sonora","Operação de purificação do ar","","Nível de pressão sonora-=-Operação de purificação do ar-=-Turbo-=-dBA","dBA","54"]
["","","","Médio","dBA","37"]
["","","","B","dBA","27"]
["","","","SB","dBA","18"]
["","Operação de humidificação","","Turbo","dBA","54"]
["","","","Médio","dBA","37"]
["","","","B","dBA","27"]
["","","","SB","dBA","23"]
["Ventilador","Caudal de ar","Operação de purificação do ar","Turbo","m³/h","420"]
["","","","Médio","m³/h","210"]
["","","","B","m³/h","132"]
["","","","SB","m³/h","60"]
["","","Operação de humidificação","Turbo","m³/h","420"]
["","","","Médio","m³/h","210"]
["","","","B","m³/h","132"]
["","","","SB","m³/h","102"]
["Método de recolha de pó","","","","","Filtro HEPA eletrostático"]
["Método desodorizante","","","","","Flash streamer + Catalisador desodorizante"]
["Acessórios standard","Operation manual","","","","1"]
["","Electrostatic HEPA filter","","","","1"]
["","Deodorising filter","","","","1"]
["","Caster","","","","4"]
["","Humidifying filter","","","","1"]
["Cabo eléctrico","m","","","","2"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50/60"]
["","Tensão","","","V","220-240/220-230"]
["Notas","","","","","(1) - A área de cobertura é adequada para utilizar a unidade à velocidade máxima do ventilador (HH). A área de cobertura indica o espaço onde uma determinada quantidade de partículas de pó pode ser removida em 30 minutos."]
["","","","","","(2) - Convertido para as normas NRCC dos valores de teste em conformidade com JEM1467."]
["","","","","","(3) - Os níveis de ruído de funcionamento são a média dos valores medidos a 1 m da parte frontal, esquerda, direita e superior da unidade. (Tal equivale aos valores numa câmara anecóica)"]