{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":69,"n_cols":7,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RQEQ-P3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RQEQ140PY13","RQEQ180PY13","RQEQ212PY13"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação"]
["","Manual de funcionamento","","","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento"]
["","Braçadeiras","","","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","Máx.","° CBs","43","43","43"]
["","","Mín.","° CBs","-5","-5","-5"]
["","Aquecimento","Mín.","° CBh","-20","-20","-20"]
["","","Máx.","° CBh","15.5","15.5","15.5"]
["Arrefecimento ambiente","Condição B (30 °C - 27/19)","Pdc","kW","10.3","13.3","14.7"]
["","","EERd","","4.40","3.86","3.63"]
["","Condição D (20 °C - 27/19)","Pdc","kW","5.01","4.94","4.95"]
["","","EERd","","9.29","9.54","9.64"]
["","Condição A (35 °C - 27/19)","EERd","","2.54","2.22","1.74"]
["","","Pdc","kW","14.0","18.0","20.0"]
["","Condição C (25 °C - 27/19)","EERd","","7.31","6.89","6.57"]
["","","Pdc","kW","6.63","8.53","9.47"]
["Compressor","Tipo","","","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["Peso","Unidade","","kg","175","175","179"]
["Fluido frigorigéneo","Charge","","TCO2Eq","21.5","22.1","23.4"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carga","","kg","10.3","10.6","11.2"]
["","Type","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Capacidade de arrefecimento","P nominal, c","","kW","14.0","18.0","20.0"]
["","Nom.","","kW","14.0 (1)","18.0 (1)","21.2 (1)"]
["Ligações de tubagem","Líquido","DE","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","Gás","DE","mm","15.9","19.1","19.1"]
["","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","Gás de descarga","OD","mm","12.7","15.9","15.9"]
["","","Tipo","","Ligação de soldadura","Ligação de soldadura","Ligação de soldadura"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","TOL","COPd (COP declarado)","","1.92","1.84","1.64"]
["","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","8.5","10.6","11.9"]
["","Condição D (12 °C)","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","4.18","4.40","4.44"]
["","","COPd (COP declarado)","","6.43","6.82","6.88"]
["","Condição B (2 °C)","COPd (COP declarado)","","3.42","3.56","3.92"]
["","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","4.58","5.72","6.41"]
["","Condição C (7 °C)","COPd (COP declarado)","","4.84","5.26","5.40"]
["","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","3.29","3.68","4.12"]
["","Condição A (-7 °C)","COPd (COP declarado)","","2.20","2.22","2.20"]
["","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","7.52","9.40","10.5"]
["","TBivalente","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","8.5","10.6","11.9"]
["","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["","","COPd (COP declarado)","","1.92","1.84","1.64"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","Nom.","dBA","79","83","87"]
["Dimensões","Unidade","Width","mm","635","635","635"]
["","","Depth","mm","765","765","765"]
["","","Altura","mm","1,680","1,680","1,680"]
["Capacidade de aquecimento","P nominal, h","","kW","16.0","20.0","22.4"]
["","Nom.","","kW","16.0 (2)","20.0 (2)","22.4 (2)"]
["Power supply","Fase","","","3~","3~","3~"]
["","Frequência","","Hz","50","50","50"]
["","Nome","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Tensão","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Notas","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","(3) - Os níveis sonoros são medidos numa sala anecóica. O nível de ruído de funcionamento normalmente fica mais elevado do que este valor, consoante as condições de funcionamento, som reflectido e ruído periférico.","(3) - Os níveis sonoros são medidos numa sala anecóica. O nível de ruído de funcionamento normalmente fica mais elevado do que este valor, consoante as condições de funcionamento, som reflectido e ruído periférico.","(3) - Os níveis sonoros são medidos numa sala anecóica. O nível de ruído de funcionamento normalmente fica mais elevado do que este valor, consoante as condições de funcionamento, som reflectido e ruído periférico."]
["","","","","(4) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(4) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(4) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs"]
["","","","","(5) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(5) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(5) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC."]
["","","","","(6) - MSC significa a corrente máxima durante o arranque do compressor","(6) - MSC significa a corrente máxima durante o arranque do compressor","(6) - MSC significa a corrente máxima durante o arranque do compressor"]
["","","","","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(7) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(8) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor maior do MCA ou TOCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor maior do MCA ou TOCA","(9) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor maior do MCA ou TOCA"]
["","","","","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa)."]
["","","","","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(11) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]