{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":15,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXM20A5V1B","RXM25A5V1B","RXM35A5V1B","RXM42A5V1B","RXM50A5V1B","RXM50A2V1B","RXM60A2V1B","RXM60A5V1B","RXM71A2V1B","RXM71A5V1B"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","610","610","610","610","734","","","734","","734"]
["","","","Largura","mm","923","923","923","923","954","","","954","","954"]
["","","","Profundidade","mm","367","367","367","367","401","","","401","","401"]
["Peso","Unidade","","","kg","36","36","36","40","49","","","49","","55"]
["Motor do ventilador","Velocidade","Arrefecimento","Super baixa","rpm","600","600","600","600","500"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","","","Compressor oscilante hermético","","Compressor oscilante hermético"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","° CBs","-10","-10","-10","-10","-10","","","-10","","-10"]
["","","","Máx.","° CBs","50","50","50","50","50 (1)","","","50","","46"]
["","Aquecimento","Ambiente","Mín.","° CBh","-21","-21","-21","-21","-21 (1)","","","-21","","-15"]
["","","","Máx.","° CBh","18","18","18","18","18","","","18","","18"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","46","46","47","48","48","","","48","","47"]
["","Aquecimento","","Nom.","dBA","47","47","49","49","49","","","49","","48"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","","R-32","","R-32"]
["","Carga","","","kg","0.95","0.95","0.95","0.95","1.10","","","1.15","","1.15"]
["","Carga","","","tCO2Eq","0.65","0.65","0.65","0.65","0.75","","","0.78","","0.78"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","","","675","","675"]
["Ligações de tubagens","Comprimento da tubagem","Máx.","OU - IU","m","20","20","20","30","30","","","30","","30"]
["","Carga de refrigerante adicional","","","kg/m","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","","","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)"]
["","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","15","15","15","20","20","","","20","","20"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","","","1","","1"]
["","Drain joint","","","","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","","","1","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","","","1","","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1","1","1"]
["","Drain cap","","","","3","3","3","3","1","","","3","","3"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","","","1~","","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","","","50","","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","","","220-240","","220-240"]
["Notas","","","","","","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","","","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]
["","","","","","","","","","(3) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","","","(3) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","","(3) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]
["Gama de eficiência energética","","","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Acessórios standard","Drain plug","","","","","","","","","","","1","","1"]