{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":12,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXS20K3V1B","RXS20K2V1B","RXS25K3V1B","RXS25K2V1B","RXS35K2V1B","RXS42K2V1B","RXS50K2V1B"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","Alto","dBA","47","","47","","48","48","48"]
["","Arrefecimento","","Alto","dBA","46","","46","","48","48","48"]
["Acessórios standard","Junta (drenagem)","","","","1","","1"]
["","Manual de instalação","","","","1","","1","","1","1","1"]
["Fluido frigorigéneo","Charge","","","TCO2Eq","2.1","","2.1","","2.5","2.7","3.5"]
["","GWP","","","","2,087.5","","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","1.0","","1.0","","1.2","1.3","1.7"]
["","Tipo","","","","R-410A","","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Motor do ventilador","Velocidade","Arrefecimento","Super baixa","rpm","780","","780","","780","790","670"]
["","","Aquecimento","Super baixa","rpm","740","","740","","740","780","670"]
["Ligações de tubagens","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","15","","15","","15","15","20"]
["","Carga de refrigerante adicional","","","kg/m","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor oscilante hermético","","Compressor oscilante hermético","","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","765","","765","","765","765","825"]
["","","","Profundidade","mm","285","","285","","285","285","300"]
["","","","Altura","mm","550","","550","","550","550","735"]
["Peso","Unidade","","","kg","34","","34","","34","39","47"]
["Ventilador","Caudal de ar","Aquecimento","Super baixa","cfm","","","","","904","960","1,522"]
["","","Arrefecimento","Super baixa","cfm","","","","","1,063","1,080","1,727"]
["Power supply","Fase","","","","1~","","1~","","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50","","50","","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","","220-240","","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V"]
["","","","","","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V"]
["","","","","","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V"]
["","","","","","(4) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","","(4) - SL: O nível de ventilador silencioso da definição da taxa do caudal de ar","","(4) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(4) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(4) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]
["","","","","","(5) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","","(5) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","","550","","550"]
["","","","Largura","mm","","765","","765"]
["","","","Profundidade","mm","","285","","285"]
["Peso","Unidade","","","kg","","34","","34"]
["Motor do ventilador","Velocidade","Arrefecimento","Super baixa","rpm","","780","","780"]
["","","Aquecimento","Super baixa","rpm","","740","","740"]
["Compressor","Tipo","","","","","Compressor oscilante hermético","","Compressor oscilante hermético"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","° CBs","","-10","","-10"]
["","","","Máx.","° CBs","","46","","46"]
["","Aquecimento","Ambiente","Mín.","° CBh","","-15","","-15"]
["","","","Máx.","° CBh","","18","","18"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Alto","dBA","","46","","46"]
["","Aquecimento","","Alto","dBA","","47","","47"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","","R-410A","","R-410A"]
["","Carga","","","kg","","1.0","","1.0"]
["","Carga","","","tCO2Eq","","2.1","","2.1"]
["","GWP","","","","","2087.5","","2087.5"]
["Ligações de tubagens","Comprimento da tubagem","Máx.","OU - IU","m","","20","","20"]
["","Carga de refrigerante adicional","","","kg/m","","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)"]
["","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","","15","","15"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","","1","","1"]
["","Joint (drain)","","","","","1","","1"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","","1~","","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","","50","","50"]
["","Tensão","","","V","","220-240","","220-240"]
["Acessórios standard","Tampão de drenagem","","","","","","","","1","1","1"]