{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":145,"n_cols":11,"rows_kept":145,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-TY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T7Y1B","RXYSQ5T7Y1B","RXYSQ6T7Y1B","RXYSQ8TMY1B","RXYSQ10TMY1B","RXYSQ12TMY1B"]
["Recommended combination","","","","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB"]
["Recommended combination 2","","","","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","6°CBh","kW","","","","22.4 (5)","28.0 (5)","33.5 (5)"]
["Potência absorvida - 50Hz","Aquecimento","Nom.","6°CBh","kW","","","","5.82 (5)","6.60 (5)","8.19 (5)"]
["COP à capacidade nom.","6°CBh","","","kW/kW","","","","3.85","4.24","4.09"]
["SCOP","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["Combinação recomendada SCOP 2","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["SEER","","","","","","","","6.3","6.3","6.5"]
["Combinação recomendada SEER 2","","","","","","","","6.0","6.3","6.3"]
["Arrefecimento ambiente","Condição A (35 °C - 27/19)","","EERd","","","","","2.6","2.8","2.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","Condição B (30 °C - 27/19)","","EERd","","","","","4.2","4.3","4.3"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Condição C (25 °C - 27/19)","","EERd","","","","","7.7","7.7","7.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Condição D (20 °C - 27/19)","","EERd","","","","","13.7","12.2","13.6"]
["","","","Pdc","kW","","","","6.4","7.1","7.3"]
["Arrefecimento ambiente, combinação recomendada 2","Condição A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.3","2.8","2.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","Condição B (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","4.2","4.4","4.2"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Condição C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","7.5","7.7","7.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Condição D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","13.4","12.4","13.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","6.4","7.3","7.3"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","TBivalente","","COPd (COP declarado)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP declarado)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (limite de temperatura de funcionamento)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Condição A (-7 °C)","","COPd (COP declarado)","","","","","2.6","2.4","2.4"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Condição B (2 °C)","","COPd (COP declarado)","","","","","4.0","4.1","4.3"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","Condição C (7 °C)","","COPd (COP declarado)","","","","","5.9","5.9","6.3"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","","","5.0","6.8","8.1"]
["","Condição D (12 °C)","","COPd (COP declarado)","","","","","7.8","6.3","6.7"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","","","5.8","6.4","6.6"]
["Aquecimento ambiente (clima moderado) combinação recomendada 2","Condição A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","2.6","2.4","2.3"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Condição B (2°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","4.0","4.1","4.2"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","Condição C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","5.8","5.9","6.2"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Condição D (12°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","7.7","6.3","6.6"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","5.7","6.4","6.5"]
["","TBivalent","","COPd (COP declarado)","","","","","2.3","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (tampa de resistência declarada)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","-10.0","-10.0","-10.0"]
["Gama de capacidades","HP","","","","","","","8","10","12"]
["Número máximo de unidades interiores conectáveis","","","","","","","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Ligação de índice interior","Mín.","","","","","","","100.0","125.0","150.0"]
["","Máx.","","","","","","","260.0","325.0","390.0"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","","","","1,430","1,615","1,615"]
["","","","Width","mm","","","","940","940","940"]
["","","","Depth","mm","","","","320","460","460"]
["Peso","Unidade","","","kg","","","","144","175","180"]
["Compressor","Tipo","","","","","","","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","","Mín.","° CBs","","","","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Máx.","° CBs","","","","52.0","52.0","52.0"]
["","Aquecimento","","Mín.","° CBh","","","","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Máx.","° CBh","","","","15.5","15.5","15.5"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","","","","73.0 (7)","74.0 (7)","76.0 (7)"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","","","","55.0 (8)","55.0 (8)","57.0 (8)"]
["Fluido frigorigéneo","Type","","","","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","","","","5.5","7.0","8.0"]
["Piping connections","Liquid","","Tipo","","","","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","","","OD","mm","","","","9.52","9.52","12.7"]
["","Gás","","Tipo","","","","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","","","OD","mm","","","","19.1","22.2","25.4"]
["","Comprimento total da tubagem","Sistema","Real","m","","","","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","","","","1","1","1"]
["","Manual de funcionamento","","","","","","","1","1","1"]
["","Tubos de ligação","","","","","","","1","1","1"]
["Power supply","Nome","","","","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequência","","","Hz","","","","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","","","","380-415","380-415","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m. Dados para a série de eficiência padrão. Utilizam-se as tolerâncias Eurovent 2015.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m. Dados para a série de eficiência padrão. Utilizam-se as tolerâncias Eurovent 2015.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m. Dados para a série de eficiência padrão. Utilizam-se as tolerâncias Eurovent 2015.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(2) - O número real de unidades depende do tipo de unidade interior (Interior VRV DX, Interior RA DX, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (sendo; 50% ≤ CR ≤130%).","(2) - O número real de unidades depende do tipo de unidade interior (Interior VRV DX, Interior RA DX, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (sendo; 50% ≤ CR ≤130%).","(2) - O número real de unidades depende do tipo de unidade interior (Interior VRV DX, Interior RA DX, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (sendo; 50% ≤ CR ≤130%).","(2) - Arrefecimento: T1: temp. interior 26,7°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 35°CB, AHRI 1230:2010, unidades int. de entrada de potência (tipo conduta) incl.","(2) - Arrefecimento: T1: temp. interior 26,7°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 35°CB, AHRI 1230:2010, unidades int. de entrada de potência (tipo conduta) incl.","(2) - Arrefecimento: T1: temp. interior 26,7°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 35°CB, AHRI 1230:2010, unidades int. de entrada de potência (tipo conduta) incl."]
["","","","","","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(3) - Arrefecimento: T3: temp. interior 29,0°CBs, 19,0°CBh, temp. exterior 46°CB, ISO15042:2011, unidades int. de entrada de potência (tipo conduta) incl.","(3) - Arrefecimento: T3: temp. interior 29,0°CBs, 19,0°CBh, temp. exterior 46°CB, ISO15042:2011, unidades int. de entrada de potência (tipo conduta) incl.","(3) - Arrefecimento: T3: temp. interior 29,0°CBs, 19,0°CBh, temp. exterior 46°CB, ISO15042:2011, unidades int. de entrada de potência (tipo conduta) incl."]
["","","","","","(4) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(4) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(4) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(4) - Arrefecimento: T2: temp. interior 26,6°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 48°CB, AHRI 1230:2010, unidades int. de entrada de potência (tipo conduta) incl.","(4) - Arrefecimento: T2: temp. interior 26,6°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 48°CB, AHRI 1230:2010, unidades int. de entrada de potência (tipo conduta) incl.","(4) - Arrefecimento: T2: temp. interior 26,6°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 48°CB, AHRI 1230:2010, unidades int. de entrada de potência (tipo conduta) incl."]
["","","","","","(5) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(5) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(5) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(5) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(5) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(5) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(6) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(6) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(6) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(6) - O número real de unidades depende do tipo de unidade interior (Interior VRV DX, Interior RA DX, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (sendo; 50% ≤ CR ≤130%).","(6) - O número real de unidades depende do tipo de unidade interior (Interior VRV DX, Interior RA DX, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (sendo; 50% ≤ CR ≤130%).","(6) - O número real de unidades depende do tipo de unidade interior (Interior VRV DX, Interior RA DX, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (sendo; 50% ≤ CR ≤130%)."]
["","","","","","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","","(7) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(7) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(7) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som."]
["","","","","","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","","(8) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(8) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(8) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro."]
["","","","","","(9) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(9) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","","(9) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(9) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(9) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante"]
["","","","","","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(10) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","","(10) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(10) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(10) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs"]
["","","","","","(11) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(11) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","","(11) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(11) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(11) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(12) - FLA : ventilador de corrente de funcionamento nominal","(12) - FLA : ventilador de corrente de funcionamento nominal","","(12) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(12) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(12) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo"]
["","","","","","(13) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(13) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","","(13) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(13) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(13) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","","(14) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(14) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(14) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa)."]
["","","","","","(15) - O valor SEER automático corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, incluindo a avançada funcionalidade de poupança de energia (controlo da temperatura variável do fluido frigorigéneo).","(15) - O valor SEER automático corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, incluindo a avançada funcionalidade de poupança de energia (controlo da temperatura variável do fluido frigorigéneo).","","(15) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(15) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(15) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC."]
["","","","","","(16) - O valor ESEER standard corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, sem contabilizar a avançada funcionalidade de poupança de energia.","(16) - O valor ESEER standard corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, sem contabilizar a avançada funcionalidade de poupança de energia.","","(16) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(16) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(16) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador"]
["","","","","","","","","(17) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(17) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(17) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","","","","(18) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(18) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(18) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","","","","(19) - O valor SEER automático corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, incluindo a avançada funcionalidade de poupança de energia (controlo da temperatura variável do fluido frigorigéneo).","(19) - O valor SEER automático corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, incluindo a avançada funcionalidade de poupança de energia (controlo da temperatura variável do fluido frigorigéneo).","(19) - O valor SEER automático corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, incluindo a avançada funcionalidade de poupança de energia (controlo da temperatura variável do fluido frigorigéneo)."]
["","","","","","","","","(20) - O valor ESEER standard corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, sem contabilizar a avançada funcionalidade de poupança de energia.","(20) - O valor ESEER standard corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, sem contabilizar a avançada funcionalidade de poupança de energia.","(20) - O valor ESEER standard corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4 IV-S, sem contabilizar a avançada funcionalidade de poupança de energia."]
["","","","","","","","","(21) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(21) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(21) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica."]
["","","","","","","","","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase"]
["","","","","","","","","(23) - Ssc: potência de curto-circuito","(23) - Ssc: potência de curto-circuito","(23) - Ssc: potência de curto-circuito"]
["","","","","","","","","(24) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(24) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(24) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento."]
["Ligações de tubagem","Isolamento de calor","","","","Tubos de líquidos e gás","Tubos de líquidos e gás"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","Eurovent","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","6°CBh","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)"]
["COP à capacidade nom.","6°CBh","","","KW/KW","4.52 (2)","4.28 (2)","3.9"]
["Gama de capacidades","HP","","","","4","5","6"]
["Número máximo de unidades interiores conectáveis","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Ligação de índice interior","Mín.","","","","50","62.5","70"]
["","Máx.","","","","130","162.5","182"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","1345","1345","1345"]
["","","","Largura","mm","900","900","900"]
["","","","Profundidade","mm","320","320","320"]
["Peso","Unidade","","","kg","104","104","104"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Nom.","m³/min","106","106","106"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético"]
["Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Mín.-=-°CBs","° CBs","-5","-5","-5"]
["","","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Máx.-=-°CBs","° CBs","46","46","46"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","","Mín.","° CBh","-20","-20","-20"]
["","","","Máx.","° CBh","15.5","15.5","15.5"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","68 (4)","69 (4)","70 (4)"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","50 (5)","51 (5)","51 (5)"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2087.5","2087.5","2087.5"]
["","Carga","","","tCO2Eq","7.5","7.5","7.5"]
["","Carga","","","kg","3.6","3.6","3.6"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gás","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","","","DE","mm","15.9","15.9","19.1"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","Installation manual","Installation manual","Installation manual"]
["","Operation manual","","","","Operation manual","Operation manual","Operation manual"]
["","Connection pipes","","","","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","380-415","380-415","380-415"]