{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":103,"n_cols":29,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RYYQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RYYQ8T7Y1B","RYYQ10T7Y1B (Archived)","RYYQ12T7Y1B (Archived)","RYYQ14T7Y1B (Archived)","RYYQ16T7Y1B (Archived)","RYYQ18T7Y1B (Archived)","RYYQ20T7Y1B (Archived)","RYYQ22T7Y1B (Archived)","RYYQ24T7Y1B (Archived)","RYYQ26T7Y1B (Archived)","RYYQ28T7Y1B (Archived)","RYYQ30T7Y1B (Archived)","RYYQ32T7Y1B (Archived)","RYYQ34T7Y1B (Archived)","RYYQ36T7Y1B (Archived)","RYYQ38T7Y1B (Archived)","RYYQ40T7Y1B (Archived)","RYYQ42T7Y1B (Archived)","RYYQ44T7Y1B (Archived)","RYYQ46T7Y1B (Archived)","RYYQ48T7Y1B (Archived)","RYYQ50T7Y1B (Archived)","RYYQ52T7Y1B (Archived)","RYYQ54T7Y1B (Archived)"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","58","58.0 (5)","61.0 (5)","61.0 (5)","64.0 (5)","65.0 (5)","66.0 (5)","62.8 (5)","65.0 (5)","64.0 (5)","65.8 (5)","66.5 (5)","67.0 (5)","67.5 (5)","68.1 (5)","67.2 (5)","67.0 (5)","67.5 (5)","68.0 (5)","68.0 (5)","68.8 (5)","69.1 (5)","69.5 (5)","69.8 (5)"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manual de funcionamento","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubos de ligação","","","","Tubos de ligação","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Gama de capacidades","HP","","","","8","10","12","14","16","18","20","22","24","26","28","30","32","34","36","38","40","42","44","46","48","50","52","54"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","","Máx.","° CBs","43","43.0","43.0","43.0","43.0","43.0","43.0"]
["","","","Mín.","° CBs","-5","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Aquecimento","","Mín.","° CBh","-20","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Máx.","° CBh","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Número máximo de unidades interiores conectáveis","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Arrefecimento ambiente","Condição B (30 °C - 27/19)","","Pdc","kW","","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","75.5","82.4","86.9","91.0","95.8","99.5","103.4","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","4.4","4.2","4.3","4.0","3.7","3.6","4.3","4.0","4.2","4.0","3.9","4.0","3.8","3.8","3.9","4.0","4.1","4.0","4.0","4.0","3.9","3.8","3.7"]
["","Condição D (20 °C - 27/19)","","Pdc","kW","","6.9","7.1","8.4","9.5","10.6","10.9","13.0","14.3","15.5","16.6","17.7","18.9","20.1","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","31.8"]
["","","","EERd","","","8.9","8.7","9.5","10.0","11.8","11.7","7.6","9.5","9.1","9.4","10.3","10.0","10.9","10.9","10.0","9.8","9.5","9.6","9.9","10.0","10.6","11.2","11.8"]
["","Condição A (35 °C - 27/19)","","EERd","","","2.7","2.6","2.6","2.1","2.1","1.9","2.6","2.2","2.6","2.3","2.2","2.1","2.1","2.0","2.2","2.3","2.3","2.2","2.3","2.1","2.1","2.1","2.1"]
["","","","Pdc","kW","","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Condição C (25 °C - 27/19)","","EERd","","","6.7","6.6","7.0","6.8","6.7","6.6","6.6","6.7","6.8","6.7","6.7","6.8","6.8","6.7","6.6","6.7","6.8","6.8","6.9","6.8","6.8","6.8","6.7"]
["","","","Pdc","kW","","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","24.6","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","46.0","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.1","71.6"]
["SCOP","","","","","","3.8","3.8","3.5","3.5","3.6","3.7","3.8","3.7","3.7","3.6","3.5","3.5","3.6","3.7","3.7","3.7","3.7","3.7","3.5","3.5","3.6","3.6","3.6"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado","Compressor scroll hermeticamente vedado"]
["Peso","Unidade","","","kg","243","252","252","356","356","391","391"]
["Fluido frigorigéneo","Charge","","","TCO2Eq","12.3","12.5","13.2","21.5","21.7","24.4","24.6"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","5.9","6.0","6.3","10.3","10.4","11.7","11.8"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ligação de índice interior","Nom.","","","","200"]
["","Mín.","","","","100","125.0","150.0","175.0","200.0","225.0","250.0","275.0","300.0","325.0","350.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0","525.0","550.0","575.0","600.0","625.0","650.0","675.0"]
["","Máx.","","","","260","325.0","390.0","455.0","520.0","585.0","650.0","715.0","780.0","845.0","910.0","975.0","1,040.0","1,105.0","1,170.0","1,235.0","1,300.0","1,365.0","1,430.0","1,495.0","1,560.0","1,625.0","1,690.0","1,755.0"]
["COP à capacidade nom.","Eurovent","","","kW/kW","5.01 (28)"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","Eurovent","kW","22.4 (27)"]
["","P nominal, c","","","kW","","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","45.0 (1)","50.4 (1)","52.0 (1)","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)","83.9 (1)","90.0 (1)","95.4 (1)","97.0 (1)","102.4 (1)","111.9 (1)","118.0 (1)","123.5 (1)","130.0 (1)","135.0 (1)","140.4 (1)","145.8 (1)","151.2 (1)"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1"]
["","","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","Comprimento total da tubagem","Sistema","Real","m","1,000 (7)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Gás","","OD","mm","19.1","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3"]
["","","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","Diferença de nível","OU - IU","Unidade exterior na posição mais elevada","m","90 (7)"]
["","","","Unidade interior na posição mais elevada","m","90 (7)"]
["","","IU - IU","Máx.","m","30 (7)"]
["","Isolamento de calor","","","","Tubos de líquidos e gás"]
["Recommended combination","","","","","","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 14 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","TOL","","COPd (COP declarado)","","","2.0","2.1","1.9","1.7","1.8","2.0","2.1","1.8","2.0","1.9","1.9","1.7","1.8","1.9","2.1","2.0","1.8","1.8","1.8","1.7","1.8","1.8","1.8"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","37.1","39.7","44.4","46.4","51.1","54.2","58.2","58.9","60.9","62.9","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (limite de temperatura de funcionamento)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condição D (12 °C)","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","6.1","6.2","4.0","4.1","5.8","5.9","6.2","6.6","6.2","6.2","6.8","8.3","7.9","8.3","9.0","9.1","10.3","10.3","12.3","12.4","11.4","12.1","12.9"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","7.7","8.0","3.9","4.1","7.0","7.0","8.0","8.4","8.0","8.0","7.0","4.1","6.9","6.9","6.7","6.7","5.7","5.8","4.0","4.1","5.6","7.0","7.1"]
["","Condição B (2 °C)","","COPd (COP declarado)","","","3.2","3.2","3.3","3.3","3.5","3.6","3.2","3.2","3.3","3.3","3.4","3.3","3.4","3.5","3.4","3.3","3.3","3.3","3.3","3.3","3.4","3.4","3.5"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","8.6","9.9","11.1","12.5","15.0","16.7","18.5","19.8","20.0","21.4","23.9","25.0","27.5","29.2","31.3","31.7","32.8","33.8","36.1","37.4","40.0","42.5","45.1"]
["","Condição C (7 °C)","","COPd (COP declarado)","","","6.7","7.0","5.6","5.6","4.4","4.5","6.9","6.0","5.5","5.4","4.3","5.6","4.9","4.9","5.4","5.5","6.0","6.0","5.6","5.6","5.1","4.7","4.4"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","6.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7","12.9","12.8","12.8","13.7","15.4","16.0","17.7","18.8","20.1","20.4","21.1","21.9","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","Condição A (-7 °C)","","COPd (COP declarado)","","","2.3","2.3","2.2","2.2","2.5","2.5","2.3","2.2","2.2","2.2","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4","2.4","2.2","2.2","2.2","2.2","2.3","2.4","2.5"]
["","","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4","30.4","32.6","32.8","35.1","39.3","41.0","45.2","47.9","51.5","52.1","53.8","55.6","59.2","61.5","65.7","69.9","74.0"]
["","TBivalente","","Pdh (capacidade de aquecimento declarada)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","37.1","39.7","44.4","46.4","51.1","54.2","58.2","58.9","60.9","62.9","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","2.0","2.1","1.9","1.7","1.8","2.0","2.1","1.8","2.0","1.9","1.9","1.7","1.8","1.9","2.1","2.0","1.8","1.8","1.8","1.7","1.8","1.8","1.8"]
["SEER","","","","","","5.6","5.5","5.7","5.5","5.5","5.3","5.4","5.5","5.6","5.5","5.5","5.5","5.5","5.4","5.4","5.5","5.5","5.5","5.6","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","78","79.0 (4)","81.0 (4)","81.0 (4)","86.0 (4)","86.0 (4)","88.0 (4)","83.1 (4)","86.6 (4)","84.0 (4)","87.2 (4)","87.2 (4)","89.0 (4)","89.0 (4)","90.1 (4)","88.9 (4)","87.8 (4)","89.4 (4)","89.6 (4)","89.6 (4)","90.8 (4)","90.8 (4)","90.8 (4)","90.8 (4)"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","930","930","930","1,240","1,240","1,240","1,240"]
["","","","Depth","mm","765","765","765","765","765","765","765"]
["","","","Altura","mm","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685"]
["Aquecimento contínuo","","","","","","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim","Sim"]
["Ventilador","Pressão estática disponível","","Máx.","Pa","78","78","78","78","78","78","78"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","Eurovent","kW","22.40 (28)"]
["","P nominal, h","","","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","37.1","39.7","44.4","46.4","51.1","54.2","58.2","58.9","60.9","62.9","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nome","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Tensão","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior: 35°CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, diferença de nível: 0 m. Dados para série de eficiência padrão","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, diferença de nível: 0 m. Dados para série de eficiência padrão","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (Interior VRV, Hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - Para mais informações sobre o intervalo de funcionamento, consulte o esquema TW","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som."]
["","","","","","(5) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(5) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro."]
["","","","","","(6) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(6) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante"]
["","","","","","(7) - Consulte o manual de instalação ou selecção de tubos de refrigerante","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(7) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs"]
["","","","","","(8) - Para mais informações sobre os acessórios standard, consulte o manual de instalação/funcionamento","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(8) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(9) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo","(9) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Ssc  ≥ valor Ssc mínimo"]
["","","","","","(10) - A MSC corresponde à corrente máxima durante o arranque do compressor. Esta unidade utiliza apenas compressores inverter. A corrente de arranque é sempre ≤ corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(10) - A MCA tem de ser utilizada para seleccionar o tamanho de cablagem local correcto. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento."]
["","","","","","(11) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor da MCA. A MCA pode ser encarada como a corrente máxima de funcionamento.","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(11) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa)."]
["","","","","","(12) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(12) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC."]
["","","","","","(13) - TOCA significa o valor total de cada conjunto OC.","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(13) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador"]
["","","","","","(14) - FLA significa a corrente nominal de funcionamento do ventilador","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(14) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","","(15) - De acordo com EN/IEC 61000-3-11, respectivamente EN/IEC 61000-3-12, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para garantir que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys ≤ Zmáx, respectivamente Ssc ≥ valor Ssc mínimo.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(15) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","","(16) - Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com corrente nominal ≤ 75A","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)","(16) - O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (temperatura variável do refrigerante)"]
["","","","","","(17) - Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e <= 75A por fase","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia","(17) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia"]
["","","","","","(18) - Potência de curto-circuito","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(18) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica."]
["","","","","","(19) - Impedância do sistema","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA","(19) - Sistema de pressão sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , com Unidade A = A dBA, Unidade B = B dBA, Unidade C = C dBA"]
["","","","","","(20) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard, conforme mencionado em 3D079534","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase"]
["","","","","","(21) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito","(21) - Ssc: potência de curto-circuito"]
["","","","","","(22) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento.","(22) - Para os conteúdos detalhados dos acessórios padrão, consulte o manual de instalação/funcionamento."]
["","","","","","(23) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica.","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard","(23) - Os dados de combinação multi (22~54 CV) correspondem à combinação multi standard"]
["Acessórios standard","Manual de instalação e funcionamento","","","","Manual de instalação e funcionamento"]
["Notas","","","","","(24) - O valor ESEER STANDARD corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia"]
["","","","","","(25) - O valor SEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, sem contabilizar a funcionalidade de funcionamento avançado de poupança de energia (operação de controlo da temperatura variável do refrigerante)"]
["","","","","","(26) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior: 35°CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, diferença de nível: 0 m. Dados para série de elevada eficiência, certificação Eurovent"]
["","","","","","(27) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, diferença de nível: 0 m. Dados para série de elevada eficiência, certificação Eurovent"]
["","","","","","(28) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]