{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQG71L8Y1B","RZQG100L8Y1B (Archived)","RZQG125L8Y1B (Archived)","RZQG140L7Y1B (Archived)"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["","","","Largura","mm","940","940","940","940"]
["","","","Profundidade","mm","320","320","320","320"]
["Peso","Unidade","","","kg","80.0","101.0","101.0","101.0"]
["Compressor","Type","","","","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético"]
["Limites de funcionamento","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","°CBs","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Máx.","°CBs","50.0","50.0","50.0","50.0"]
["","Aquecimento","Ambiente","Mín.","° CBh","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Máx.","° CBh","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["","Aquecimento","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","48","50","51","52"]
["","Aquecimento","","Nom.","dBA","50","52","53","53"]
["","Modo silencioso noturno","","Nível 1","dBA","43","45","45","45"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Carga","","","kg","2.9","4.0","4.0","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Piping connections","Líquido","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gás","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Comprimento da tubagem","Máx.","OU - IU","m","50","75","75","75"]
["","","Sistema","Equivalente","m","70","90","90","90"]
["","","","Sem carga","m","30","30","30","30"]
["","Carga de refrigerante adicional","","","kg/m","Consultar manual de instalação","Consultar manual de instalação","Consultar manual de instalação","Consultar manual de instalação"]
["","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Máx.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Acessórios standard","Atilhos","","","","2","2","2","2"]
["","Manual de instalação","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Corrente - 50Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","16","25","25","25"]
["Notas","","","","","(1) - 3 com recarregamento","(1) - 3 com recarregamento","(1) - 3 com recarregamento","(1) - 3 com recarregamento"]
["","","","","","(2) - Consulte os esquemas separados para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte os esquemas separados para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte os esquemas separados para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte os esquemas separados para conhecer os dados eléctricos"]
["","","","","","(3) - PED: montagem = categoria l: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","(3) - PED: montagem = categoria l: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","(3) - PED: montagem = categoria l: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","(3) - PED: montagem = categoria l: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais"]