{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SEHVX-BAW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","SEHVX20BAW","SEHVX32BAW","SEHVX40BAW","SEHVX64BAW"]
["Dimensões","Unidade","Altura","mm","1573","1573","1573","1573"]
["","","Largura","mm","766","766","766","766"]
["","","Profundidade","mm","396","396","396","396"]
["Peso","Unidade","","kg","97.0","105","137","153"]
["Gama de eficiência energética","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","Hz","50","50","50","50"]
["Notas","","","","(1) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(1) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(1) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(1) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(2) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(3) - A água pode ser utilizada acima de 5°C. Entre 0°C e 5°C tem ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 30%. Entre 0°C e -10°C tem de ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 40% (consulte o manual de instalação e as informações relacionadas com a opção OPZL)","(3) - A água pode ser utilizada acima de 5°C. Entre 0°C e 5°C tem ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 30%. Entre 0°C e -10°C tem de ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 40% (consulte o manual de instalação e as informações relacionadas com a opção OPZL)","(3) - A água pode ser utilizada acima de 5°C. Entre 0°C e 5°C tem ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 30%. Entre 0°C e -10°C tem de ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 40% (consulte o manual de instalação e as informações relacionadas com a opção OPZL)","(3) - A água pode ser utilizada acima de 5°C. Entre 0°C e 5°C tem ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 30%. Entre 0°C e -10°C tem de ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 40% (consulte o manual de instalação e as informações relacionadas com a opção OPZL)"]
["","","","","(4) - Esta é a queda de pressão entre as ligações de entrada e saída da unidade. Inclui a queda de pressão do permutador de calor do lado da água.","(4) - Esta é a queda de pressão entre as ligações de entrada e saída da unidade. Inclui a queda de pressão do permutador de calor do lado da água.","(4) - Esta é a queda de pressão entre as ligações de entrada e saída da unidade. Inclui a queda de pressão do permutador de calor do lado da água.","(4) - Esta é a queda de pressão entre as ligações de entrada e saída da unidade. Inclui a queda de pressão do permutador de calor do lado da água."]
["","","","","(5) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","(5) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","(5) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","(5) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão"]