{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":21,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","UATYA-BBAY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","UATYA25BBAY1","UATYA30BBAY1","UATYA40BBAY1","UATYA50BBAY1","UATYA60BBAY1","UATYA70BBAY1","UATYA80BBAY1","UATYA90BBAY1","UATYA100BBAY1","UATYA110BBAY1","UATYA120BBAY1","UATYA140BBAY1","UATYA150BBAY1","UATYA160BBAY1","UATYA180BBAY1","UATYA190BBAY1"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","","Máx.","° CBh","26","26","26","26","26","26","26","26","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","","","Mín.","° CBh","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Máx.-=-°CBs","° CBs","48","48","48","48","48","48","48","48","48","48","48","48","48","48","48","48"]
["","","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Mín.-=-°CBs","° CBs","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","24.1 (1)","31.3 (1)","38.7 (1)","45.7 (1)","58.8 (1)","65.3 (1)","74.8 (1)","89.8 (1)","95.8 (1)","108.9 (1)","115.0 (1)","133.4 (1)","144.7 (1)","154.6 (1)","171.9 (1)","187.0 (1)"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","24.0 (2)","29.5 (2)","36.3 (2)","46.2 (2)","55.1 (2)","64.9 (2)","68.5 (2)","84.2 (2)","92.8 (2)","101.5 (2)","108.0 (2)","123.1 (2)","136.4 (2)","147.1 (2)","157.1 (2)","176.9 (2)"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","8.5 (1)","10.1 (1)","12.7 (1)","15.4 (1)","18.8 (1)","22.4 (1)","24.2 (1)","29.4 (1)","32.3 (1)","36.4 (1)","39.5 (1)","42.5 (1)","47.9 (1)","50.7 (1)","56.1 (1)","62.9 (1)"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","7.5 (2)","8.9 (2)","11.1 (2)","14.2 (2)","16.9 (2)","20.2 (2)","20.3 (2)","26.1 (2)","29.0 (2)","30.3 (2)","33.2 (2)","35.8 (2)","40.9 (2)","45.1 (2)","47.2 (2)","54.2 (2)"]
["EER","","","","","2.83 (1)","3.09 (1)","3.06 (1)","2.96 (1)","3.12 (1)","2.92 (1)","3.09 (1)","3.06 (1)","2.97 (1)","2.99 (1)","2.91 (1)","3.14 (1)","3.02 (1)","3.05 (1)","3.07 (1)","2.97 (1)"]
["COP","","","","","3.22 (2)","3.31 (2)","3.26 (2)","3.24 (2)","3.25 (2)","3.21 (2)","3.37 (2)","3.22 (2)","3.20 (2)","3.35 (2)","3.25 (2)","3.44 (2)","3.33 (2)","3.26 (2)","3.33 (2)","3.27 (2)"]
["Arrefecimento ambiente","Capacidade","","Pdesign","kW","24.1","31.3","38.7","45.7","58.8","65.3","74.8","89.8","95.8","108.9","115.0","133.4","144.7","154.6","171.9","187.0"]
["","SEER","","","","4.52 (3)","4.79 (3)","5.39 (3)","5.26 (3)","5.50 (3)","4.53 (3)","5.56 (3)","5.47 (3)","5.17 (3)","5.29 (3)","5.15 (3)","4.38 (3)","4.26 (3)","4.27 (3)","4.15 (3)","4.08 (3)"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","","Pdesign","kW","24.0","29.5","36.3","46.2","55.1","64.9","68.5","84.2","92.8","101.5","108.0","123.1","136.4","147.1","157.1","176.9"]
["","SCOP/A","","","","3.35 (3)","3.38 (3)","3.67 (3)","3.65 (3)","3.47 (3)","3.41 (3)","3.70 (3)","3.65 (3)","3.62 (3)","3.56 (3)","3.53 (3)","3.39 (3)","3.36 (3)","3.34 (3)","3.31 (3)","3.34 (3)"]
["Evaporador","Lado da insuflação","Ventilador","Caudal de ar","m³/h","4500","5800","7500","9000","11000","13000","14500","16500","18000","19800","21600","25000","26500","28000","30500","31500"]
["","","","PED nominal","Pa","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)"]
["","","","ESP elevado","Pa","480 (4)","782 (4)","565 (4)","494 (4)","684 (4)","465 (4)","581 (4)","548 (4)","518 (4)","482 (4)","449 (4)","496 (4)","471 (4)","443 (4)","395 (4)","365 (4)"]
["Condensador","Caudal de ar","","Arrefecimento","m³/h","15725","16038","16374","16341","31183","32203","35774","37285","36195","38143","36865","70704","72395","67733","70200","72005"]
["","Fluido frigorigéneo","","GWP","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","","","Carga","tCO2Eq","4725","6750","8100","10125","12150","12150","15525","16200","18900","20250","24300","25650","25650","31050","33750","33750"]
["","","","Carga","kg","7.0","10.0","12.0","15.0","18.0","18.0","23.0","24.0","28.0","30.0","36.0","38.0","38.0","46.0","50.0","50.0"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","1924","1924","2374","2374","1924","1924","2374","2374","2374","2374","2374","2374","2374","2374","2374","2374"]
["","","","Largura","mm","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250"]
["","","","Profundidade","mm","2427","2427","2427","2427","4317","4317","4317","4317","4317","4317","4317","5117","5117","5117","5117","5117"]
["Peso","Unidade","","","kg","852","908","966","986","1551","1651","1798","1856","1922","2008","2018","2454","2462","2504","2558","2636"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","","dBA","63.9 (5)","66.0 (5)","68.0 (5)","67.3 (5)","69.0 (5)","68.1 (5)","72.6 (5)","68.7 (5)","69.9 (5)","70.6 (5)","74.2 (5)","68.3 (5)","68.3 (5)","68.7 (5)","69.1 (5)","70.0 (5)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","82.2 (6)","84.3 (6)","86.8 (6)","86.1 (6)","88.5 (6)","87.5 (6)","92.5 (6)","88.6 (6)","89.8 (6)","90.5 (6)","94.1 (6)","88.6 (6)","88.6 (6)","89.0 (6)","89.3 (6)","90.2 (6)"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","400/3/50±5%","400/3/50±5%"]
["","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Palavra-passe","Fusíveis recomendados","","","A","25","40","40","50","50","63","80","100","100","100","100","160","160","160","200","200"]
["Notas","","","","","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(1) - Condições para cálculo: Ar ambiente 27 °CBs, 19 °CBh; Ar externo 35 °CBs, 24 °CBh. Circulação de ar a 100%; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018"]
["","","","","","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018","(2) - Condições para cálculo: Ar ambiente 20 °CBs, 15 °CBh; Ar externo 7 °CBs, 6 °CBh. 100% circulação de ar; calculado de acordo com a norma EN 14511/2018"]
["","","","","","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019","(3) - Calculado de acordo com a norma EN 14825/2019"]
["","","","","","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4.","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4.","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4.","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4.","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4.","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4.","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4.","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4.","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4.","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4.","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4.","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4.","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4.","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4.","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4.","(4) - O valor refere-se à unidade em caudal de ar nominal, fornecida sem acessórios e apenas com filtros G4."]
["","","","","","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora","(5) - Nível médio da pressão sonora, a 1 metro da unidade, em campo aberto numa superfície refletora. Valor não vinculativo derivado do nível de potência sonora"]
["","","","","","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base","(6) - Nível de potência sonora em campo aberto calculado de acordo com a norma ISO 3744. Os valores são apenas relativos à versão da unidade base"]