{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":20,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","UATYQ-CY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","UATYQ250MCY17","UATYQ250MCY18","UATYQ350MCY17","UATYQ350MCY1","UATYQ450MCY17","UATYQ450MCY18","UATYQ550MCY17","UATYQ550MCY1","UATYQ600MCY17","UATYQ600MCY1","UATYQ700MCY17","UATYQ700MCY1","UATYQ900MCY17","UATYQ250MCY1","UATYQ450MCY1"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","","dBA","","","","","","","","","","","","","","68 (1)","65 (1)"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","","Máx.","° CBs","","","","","","","","","","","","","","52","52"]
["","","","Mín.","° CBs","","","","","","","","","","","","","","0","0"]
["","Aquecimento","","Máx.","° CBh","","","","","","","","","","","","","","18","18"]
["","","","Mín.","° CBh","","","","","","","","","","","","","","-15","-15"]
["Ligações da tubagem do evaporador","Tamanho do dreno de condensação","","OD","mm","","","","","","","","","","","","","","25.4","25.4"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","27.340 (3)","44.720 (3)"]
["Power input","Arrefecimento","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","8.140","13.040"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","","","","","","","","","","","","","","82","83"]
["COP","","","","","3.40","3.40","3.21","3.21","3.25","3.25","3.47","3.47","3.32","3.32","3.25","3.25","3.15","3.40","3.25"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","","","","","","","","","","","","","","1,638","2,209"]
["","","","Depth","mm","","","","","","","","","","","","","","2,063","2,113"]
["","","","Altura","mm","","","","","","","","","","","","","","1,150","1,130"]
["Envolvente","Cor","","","","","","","","","","","","","","","","","Cinzento-claro","Cinzento-claro"]
["EER","","","","","3.36","3.36","3.30","3.30","3.43","3.43","3.33","3.33","3.40","3.40","3.36","3.36","3.16","3.36","3.43"]
["Condensador","Fluido frigorigéneo","","Carga","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","12.7","15"]
["","","","GWP","","","","","","","","","","","","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","","","Tipo","","","","","","","","","","","","","","","R-410A","R-410A"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","24.910 (3)","41.790 (3)"]
["Evaporador","Lado da insuflação","Fan","Nominal ESP","Pa","","","","","","","","","","","","","","147","147"]
["Power supply","Fase","","","","","","","","","","","","","","","","","3~","3~"]
["","Frequência","","","Hz","","","","","","","","","","","","","","50","50"]
["","Nome","","","","","","","","","","","","","","","","","Y1","Y1"]
["","Tensão","","","V","","","","","","","","","","","","","","380-415","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - Todas as especificações estão sujeitas a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio.","(1) - Todas as especificações estão sujeitas a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio.","(1) - Todas as especificações estão sujeitas a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio.","(1) - Todas as especificações estão sujeitas a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio.","(1) - Todas as especificações estão sujeitas a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio.","(1) - Todas as especificações estão sujeitas a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio.","(1) - Todas as especificações estão sujeitas a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio.","(1) - Todas as especificações estão sujeitas a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio.","(1) - Todas as especificações estão sujeitas a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio.","(1) - Todas as especificações estão sujeitas a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio.","(1) - Todas as especificações estão sujeitas a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio.","(1) - Todas as especificações estão sujeitas a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio.","(1) - Todas as especificações estão sujeitas a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio.","(1) - Todas as especificações estão sujeitas a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio.","(1) - Todas as especificações estão sujeitas a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio."]
["","","","","","(2) - Todas as unidades estão a ser testadas e obedecem à norma ISO5151.","(2) - Todas as unidades estão a ser testadas e obedecem à norma ISO5151.","(2) - Todas as unidades estão a ser testadas e obedecem à norma ISO5151.","(2) - Todas as unidades estão a ser testadas e obedecem à norma ISO5151.","(2) - Todas as unidades estão a ser testadas e obedecem à norma ISO5151.","(2) - Todas as unidades estão a ser testadas e obedecem à norma ISO5151.","(2) - Todas as unidades estão a ser testadas e obedecem à norma ISO5151.","(2) - Todas as unidades estão a ser testadas e obedecem à norma ISO5151.","(2) - Todas as unidades estão a ser testadas e obedecem à norma ISO5151.","(2) - Todas as unidades estão a ser testadas e obedecem à norma ISO5151.","(2) - Todas as unidades estão a ser testadas e obedecem à norma ISO5151.","(2) - Todas as unidades estão a ser testadas e obedecem à norma ISO5151.","(2) - Todas as unidades estão a ser testadas e obedecem à norma ISO5151.","(2) - Todas as unidades estão a ser testadas e obedecem à norma ISO5151.","(2) - Todas as unidades estão a ser testadas e obedecem à norma ISO5151."]
["","","","","","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior 27 °CBs, 19 °CBh; temp. exterior 35 °CBs, 24 °CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs, 24°CBh","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs, 24°CBh"]
["","","","","","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh"]
["","","","","","(5) - Os níveis de pressão sonora são medidos de acordo com a norma JIS B 8616.","(5) - Os níveis de pressão sonora são medidos de acordo com a norma JIS B 8616.","(5) - Os níveis de pressão sonora são medidos de acordo com a norma JIS B 8616.","(5) - Os níveis de pressão sonora são medidos de acordo com a norma JIS B 8616.","(5) - Os níveis de pressão sonora são medidos de acordo com a norma JIS B 8616.","(5) - Os níveis de pressão sonora são medidos de acordo com a norma JIS B 8616.","(5) - Os níveis de pressão sonora são medidos de acordo com a norma JIS B 8616.","(5) - Os níveis de pressão sonora são medidos de acordo com a norma JIS B 8616.","(5) - Os níveis de pressão sonora são medidos de acordo com a norma JIS B 8616.","(5) - Os níveis de pressão sonora são medidos de acordo com a norma JIS B 8616.","(5) - Os níveis de pressão sonora são medidos de acordo com a norma JIS B 8616.","(5) - Os níveis de pressão sonora são medidos de acordo com a norma JIS B 8616.","(5) - Os níveis de pressão sonora são medidos de acordo com a norma JIS B 8616.","(5) - Os níveis de pressão sonora são medidos de acordo com a norma JIS B 8616.","(5) - Os níveis de pressão sonora são medidos de acordo com a norma JIS B 8616."]
["","","","","","(6) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(6) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(6) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(6) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(6) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(6) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(6) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(6) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(6) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(6) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(6) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(6) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(6) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(6) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent","(6) - Todos os cálculos de desempenho estão estritamente de acordo com a norma Eurovent"]
["","","","","","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(7) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]
["Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Máx.-=-°CBs","° CBs","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52"]
["","","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Mín.-=-°CBs","° CBs","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","27.340 (3)","27.340 (3)","35.580 (3)","35.580 (3)","44.720 (3)","44.720 (3)","55.690 (3)","55.690 (3)","66.820 (3)","66.820 (3)","72.600 (3)","72.600 (3)","90.000 (3)"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","24.910 (3)","24.910 (3)","34.790 (3)","34.790 (3)","41.790 (3)","41.790 (3)","53.930 (3)","53.930 (3)","61.690 (3)","61.690 (3)","69.610 (3)","69.610 (3)","87.896 (3)"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","8.140","8.140","10.780","10.780","13.040","13.040","16.740","16.740","19.650","19.650","21.610","21.610","28.5"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","7.330","7.330","10.840","10.840","12.860","12.860","15.540","15.540","18.580","18.580","21.420","21.420","27.9"]
["Evaporador","Lado da insuflação","Ventilador","PED nominal","Pa","147","147","147","147","147","147","206","206","206","206","206","206","206"]
["Ligações da tubagem do evaporador","Tamanho do dreno de condensação","","OD","mm","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4"]
["Condensador","Caudal de ar","","Arrefecimento","m³/min","203.40","","339.84","","342.60","","365.40","","572.04","","600.36","","600.36"]
["","Fluido frigorigéneo","","Tipo","","R-410A"]
["","","","GWP","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","","","Carga","tCO2Eq","12.7","12.7","12.1","12.1","15","15","18.2","18.2","21.7","21.7","24.2","24.2","24.2"]
["","","","Carga","kg","6.1","6.1","5.8","5.8","7.2","7.2","8.7","8.7","10.4","10.4","11.6","11.6","11.6"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","1150","1150","1028","1028","1130","1130","1048","1048","1302","1302","1454","1454","1454"]
["","","","Largura","mm","1638","1638","2209","2209","2209","2209","2209","2209","2209","2209","2209","2209","2209"]
["","","","Profundidade","mm","2063","2063","2113","2113","2113","2113","2670","2670","2670","2670","2670","2670","2670"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","","dBA","68 (1)","68 (1)","64 (1)","64 (1)","65 (1)","65 (1)","68 (1)","68 (1)","70 (1)","70 (1)","70 (1)","70 (1)","70 (1)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","82","82","83","83","83","83","87","87","90","90","90","90","90"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Peso","Unidade","","","kg","","445","","","","610"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","","","","","","","","","","","","Y1"]