{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKEXV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKEXV100","EKEXV125","EKEXV140","EKEXV200","EKEXV250","EKEXV400","EKEXV50","EKEXV500","EKEXV63","EKEXV80"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","401","401","401","401","401","401","401","401","401","401"]
["","","","Largura","mm","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215"]
["","","","Profundidade","mm","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78"]
["Peso","Unidade","","","kg","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9"]
["Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Mín.-=-°CBs","°CBs","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Máx.-=-°CBs","°CBs","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["Nível de pressão sonora","Nível de pressão sonora-=-Nom.-=-dBA","","","dBA","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","6.35","15.90","9.52","9.52"]
["","Gás","","Tipo","","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem","Ligação de brasagem"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["Ligações de tubagens","Comprimento da tubagem","Sistema","Sem carga","m","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Diferença de nível","IU - IU","Máx.","","Consultar o manual, depende da unidade exterior","Consultar o manual, depende da unidade exterior","Consultar o manual, depende da unidade exterior","Consultar o manual, depende da unidade exterior","Consultar o manual, depende da unidade exterior","Consultar o manual, depende da unidade exterior","Consultar o manual, depende da unidade exterior","Consultar o manual, depende da unidade exterior","Consultar o manual, depende da unidade exterior","Consultar o manual, depende da unidade exterior"]
["Notas","","","","","(2) - O comprimento máximo e mínimo da tubagem refere-se à tubagem entre o kit da válvula de expansão (EKEXV) e a unidade de tratamento de ar","(2) - O comprimento máximo e mínimo da tubagem refere-se à tubagem entre o kit da válvula de expansão (EKEXV) e a unidade de tratamento de ar","(2) - O comprimento máximo e mínimo da tubagem refere-se à tubagem entre o kit da válvula de expansão (EKEXV) e a unidade de tratamento de ar","(2) - O comprimento máximo e mínimo da tubagem refere-se à tubagem entre o kit da válvula de expansão (EKEXV) e a unidade de tratamento de ar","(2) - O comprimento máximo e mínimo da tubagem refere-se à tubagem entre o kit da válvula de expansão (EKEXV) e a unidade de tratamento de ar","(2) - O comprimento máximo e mínimo da tubagem refere-se à tubagem entre o kit da válvula de expansão (EKEXV) e a unidade de tratamento de ar","(2) - O comprimento máximo e mínimo da tubagem refere-se à tubagem entre o kit da válvula de expansão (EKEXV) e a unidade de tratamento de ar","(2) - O comprimento máximo e mínimo da tubagem refere-se à tubagem entre o kit da válvula de expansão (EKEXV) e a unidade de tratamento de ar","(2) - O comprimento máximo e mínimo da tubagem refere-se à tubagem entre o kit da válvula de expansão (EKEXV) e a unidade de tratamento de ar","(2) - O comprimento máximo e mínimo da tubagem refere-se à tubagem entre o kit da válvula de expansão (EKEXV) e a unidade de tratamento de ar"]