{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB","FUQ100CVEB","FUQ125CVEB"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","Alto","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["","","B","dBA","35","39","40"]
["","Arrefecimento","B","dBA","35","39","40"]
["","","Alto","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação"]
["","Manual de funcionamento","","","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento"]
["","Declaração de conformidade","","","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade","Declaração de conformidade"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem"]
["","Braçadeira de metal","","","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal","Braçadeira de metal"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho"]
["","Braçadeiras","","","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras"]
["","Braçadeira de anilha","","","Braçadeira de anilha","Braçadeira de anilha","Braçadeira de anilha"]
["","Material de isolamento de juntas e vedante","","","Material de isolamento de juntas e vedante","Material de isolamento de juntas e vedante","Material de isolamento de juntas e vedante"]
["","Cotovelo","","","Cotovelo","Cotovelo","Cotovelo"]
["","Padrão de instalação","","","Padrão de instalação","Padrão de instalação","Padrão de instalação"]
["","Material de bloqueio","","","Material de bloqueio","Material de bloqueio","Material de bloqueio"]
["","Tubagem dobrada em L","","","Tubagem dobrada em L","Tubagem dobrada em L","Tubagem dobrada em L"]
["","Parafusos","","","Parafusos","Parafusos","Parafusos"]
["","Tecido não entrelaçado","","","Tecido não entrelaçado","Tecido não entrelaçado","Tecido não entrelaçado"]
["Sistemas de controlo","Controlo remoto por cabo","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7C58","BRC7C58","BRC7C58"]
["Ligações de tubagem","Líquido","DE","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gás","DE","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Esgoto","","","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)"]
["Sound power level","Arrefecimento","","dBA","59","64","65"]
["","Aquecimento","","dBA","59","64","65"]
["Dimensões","Unidade","Largura","mm","950","950","950"]
["","","Profundidade","mm","950","950","950"]
["","","Altura","mm","198","198","198"]
["Envolvente","Material","","","Resina","Resina","Resina"]
["","Cor","","","Branco fresco","Branco fresco","Branco fresco"]
["Peso","Unidade","","kg","25","26","26"]
["Altura de drenagem","mm","","","600","600","600"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Nome","","","VE","VE","VE"]
["","Tensão","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]